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1. [bookmark: _Toc63260656]获取设备系统信息
1.1. [bookmark: _Toc63260657]获取设备系统描述
	设备系统描述的节点名称：
sysDescr
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.1.1
获取设备系统描述：
1: sysDescr.0 (octet string) H3C Comware Platform Software, Software Version 7.1.075, Release 3221P01<0D><0A>H3C CR19000<0D><0A>Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved. 
说明：设备系统描述中包含了设备型号CR19000，设备版本号R3221P01。



1.2. [bookmark: _Toc63260658]获取设备ObjectID
	设备ObjectID节点名称：
sysObjectID
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.1.2
获取设备ObjectID信息，默认就是机框类型：
1: sysObjectID.0 (object identifier) hh3cCR19000


1.3. [bookmark: _Toc63260659]获取设备启动时间
	设备启动时间的节点名称：
sysUpTime
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.1.3
获取设备启动时间：
1: sysUpTime.0 (timeticks) 4 days 00h:16m:41s.03th (34660103)


1.4. [bookmark: _Toc63260660]获取设备联系信息
	节点名称：
sysContact
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.1.4
获取设备联系信息，默认就是生产该设备的公司名：
1: sysContact.0 (octet string) New H3C Technologies Co., Ltd. [4E.65.77.20.48.33.43.20.54.65.63.68.6E.6F.6C.6F.67.69.65.73.20.43.6F.2E.2C.20.4C.74.64.2E (hex)]



1.5. [bookmark: _Toc63260661]获取设备名称
	设备名称的节点：
sysName
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.1.5 
获取设备名称：
1: sysName.0 (octet string) H3C [48.33.43 (hex)]
说明：当前设备名称为H3C，它是用户可以配置的。



1.6. [bookmark: _Toc63260662]获取设备联系地址
	设备联系地址的节点名称：
sysLocation
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.1.6
获取设备联系地址，默认是BeiJing China：
1: sysLocation.0 (octet string) BeiJing China [42.65.69.4A.69.6E.67.20.43.68.69.6E.61 (hex)]



1.7. [bookmark: _Toc63260665]获取设备系统软件版本
	节点名称：
hh3cLswSlotSoftwareVersion
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.6
获取设备系统软件版本：
1: hh3cLswSlotSoftwareVersion.0.2 (octet string) 7.1.075 3221P01 [37.2E.31.2E.30.37.35.20.33.32.32.31.50.30.31 (hex)]



1.8. [bookmark: _Toc63260667]获取设备上单板描述
	节点名称：
hh3cLswSlotDesc
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.3
1: hh3cLswSlotDesc.1.0 (DisplayString) CR-LPU-CC08 [43.52.2D.4C.50.55.2D.43.43.30.38 (hex)]
2: hh3cLswSlotDesc.1.1 (DisplayString) CR-LPU-4004 [43.52.2D.4C.50.55.2D.34.30.30.34 (hex)]
CR-LPU-CC08是单板名称。


1.9. [bookmark: _Toc63260668]获取主控板的槽位号
	节点名称：
hh3cLswMainCardBoardStatus
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.17.5.1.1
节点有如下三个值，
1: master(1) ――表示主用主控板
2: standby(2) ――表示备用主控板（即使备用主控板不在位，也会有值）
3: process(3) ――表示接口板或网板（即使接口板或网板不在位，也会有值）
参考MIB节点hh3cLswSlotType，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.2。
获取节点hh3cLswMainCardBoardStatus的信息：
21: hh3cLswMainCardBoardStatus.1.20 (INTEGER) master(1)
22: hh3cLswMainCardBoardStatus.1.21 (INTEGER) standby(2)


1.10. [bookmark: _Toc63260664]获取集群或非集群设备型号
	节点名称：
entPhysicalDescr
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2 
获取堆叠设备型号：
1: entPhysicalDescr.1 (octet string) Stack [53.74.61.63.6B (hex)]             
2: entPhysicalDescr.2 (SnmpAdminString) Core Router CR19000-20 [43.6F.72.65.20.52.6F.75.74.65.72.20.43.52.31.39.30.30.30.2D.32.30 (hex)]



2. [bookmark: _Toc63260669]获取端口属性
2.1. [bookmark: _Toc63260670]获取端口名称
	节点名称：
ifDescr
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
通过这个MIB节点可以获取端口名称和端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，Ten-GigabitEthernet1/2/0/2的端口索引为4。
获取端口名称：
1: ifDescr.1 (octet string) Bridge-Aggregation100 [42.72.69.64.67.65.2D.41.67.67.72.65.67.61.74.69.6F.6E.31.30.30 (hex)]
2: ifDescr.2 (octet string) NULL0 [4E.55.4C.4C.30 (hex)]
3: ifDescr.3 (octet string) Ten-GigabitEthernet1/2/0/1 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.31 (hex)]
4: ifDescr.4 (octet string) Ten-GigabitEthernet1/2/0/2 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.32 (hex)]
5: ifDescr.5 (octet string) Ten-GigabitEthernet1/2/0/3 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.33 (hex)]
6: ifDescr.6 (octet string) Ten-GigabitEthernet1/2/0/4 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.34 (hex)]
说明：端口名称是不可以配置的，对于每个端口可以配置端口描述信息，参考端口描述的MIB节点ifAlias，OID：1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18。



2.2. [bookmark: _Toc63260671]获取端口描述
	节点名称：
ifAlias
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18
参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifAlias知道索引为3的端口描述为Connnet_to_SR8808_G3/0/1，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口描述为Connnet_to_ SR8808_G3/0/1。
获取端口描述：
1: ifAlias.1 (octet string) c r  i [63.20.72.20.20.69 (hex)]
2: ifAlias.2 (octet string) NULL0 Interface [4E.55.4C.4C.30.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)]
3: ifAlias.3 (octet string) Connnet_to_SR8808_G3/0/1 [43.6F.6E.6E.6E.65.74.5F.74.6F.5F.53.31.32.35.30.38.5F.47.33.2F.30.2F.31 (hex)]
4: ifAlias.4 (octet string) Ten-GigabitEthernet1/2/0/2 Interface [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.32.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)]
说明：端口描述信息是用户可以配置的。



2.3. [bookmark: _Toc63260672]获取端口速度
端口速度有两个MIB节点，推荐用ifHighSpeed（OID:1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15），不推荐用ifSpeed（OID:1.3.6.1.2.1.2.2.1.5），因为ifSpeed不支持10GE及其以上带宽的端口。
	节点名称：
ifHighSpeed
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15
参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHighSpeed知道索引为3的端口速度为10000M（即10G），就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口速度是10000M（即10G）。
获取端口速度：
1: ifHighSpeed.1 (gauge) 0
2: ifHighSpeed.2 (gauge) 0
3: ifHighSpeed.3 (gauge) 10000
4: ifHighSpeed.4 (gauge) 10000



2.4. [bookmark: _Toc63260673]获取端口管理状态
	节点名称：
ifAdminStatus
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.2.2.1.7
参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifAdminStatus知道索引为3的端口管理状态是UP的，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口管理状态是UP的。
获取端口管理状态：
1: ifAdminStatus.1 (integer) up(1)
2: ifAdminStatus.2 (integer) up(1)
3: ifAdminStatus.3 (integer) up(1)
4: ifAdminStatus.4 (integer) up(1)


2.5. [bookmark: _Toc63260674]获取端口运行状态
	节点名称：
ifOperStatus
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifOperStatus知道索引为3的端口运行状态是DOWN的，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口运行状态是DOWN的，比如端口没有接线。
获取端口运行状态：
1: ifOperStatus.1 (integer) down(2)
2: ifOperStatus.2 (integer) up(1)
3: ifOperStatus.3 (integer) down(2)
4: ifOperStatus.4 (integer) down(2)


2.6. [bookmark: _Toc63260675]获取端口入方向错包数
	节点名称：
ifInErrors
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14
参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifInErrors知道索引为3的端口入方向错包数为0，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口入方向错包数为0。
获取端口入方向错包数：
1: ifInErrors.1 (counter) 0
2: ifInErrors.2 (counter) 0
3: ifInErrors.3 (counter) 0
4: ifInErrors.4 (counter) 0



2.7. [bookmark: _Toc63260676]获取端口出方向错包数
	节点名称：
ifOutErrors
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.2.2.1.20
参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifOutErrors知道索引为3的端口出方向错包数为0，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口出方向错包数为0。
获取端口出方向错包数：
1: ifOutErrors.1 (counter) 0
2: ifOutErrors.2 (counter) 0
3: ifOutErrors.3 (counter) 0
4: ifOutErrors.4 (counter) 0



2.8. [bookmark: _Toc63260677]获取端口入方向字节数
	节点名称：
ifHCInOctets
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6
参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCInOctets知道索引为3的端口入方向字节数为68 bytes，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口入方向字节数为68 bytes。
获取端口入方向字节数：
1: ifHCInOctets.1 (counter64) 0
2: ifHCInOctets.2 (counter64) 0
3: ifHCInOctets.3 (counter64) 68
4: ifHCInOctets.4 (counter64) 68



2.9. [bookmark: _Toc63260678]获取端口出方向字节数
	节点名称：
ifHCOutOctets
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10
参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCOutOctets知道索引为3的端口出方向字节数为68 bytes，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口出方向字节数为68 bytes。
获取端口出方向字节数：
1: ifHCOutOctets.1 (counter64) 0
2: ifHCOutOctets.2 (counter64) 0
3: ifHCOutOctets.3 (counter64) 68
4: ifHCOutOctets.4 (counter64) 68



2.10. [bookmark: _Toc63260679]获取端口入方向单播报文数
	节点名称：
ifHCInUcastPkts
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7
参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCInUcastPkts知道索引为3的端口入方向单播报文数为1，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口入方向单播报文数为1。
获取端口入方向单播报文数：
1: ifHCInUcastPkts.1 (counter64) 0
2: ifHCInUcastPkts.2 (counter64) 0
3: ifHCInUcastPkts.3 (counter64) 1
4: ifHCInUcastPkts.4 (counter64) 1



2.11. [bookmark: _Toc63260680]获取端口入方向组播报文数
	节点名称：
ifHCInMulticastPkts
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8
参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCInMulticastPkts知道索引为3的端口入方向组播报文数为0，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口入方向组播报文数为0。
获取端口入方向组播报文数：
1: ifHCInMulticastPkts.1 (counter64) 0
2: ifHCInMulticastPkts.2 (counter64) 0
3: ifHCInMulticastPkts.3 (counter64) 0
4: ifHCInMulticastPkts.4 (counter64) 0



2.12. [bookmark: _Toc63260681]获取端口入方向广播报文数
	节点名称：
ifHCInBroadcastPkts
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9
参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCInBroadcastPkts知道索引为3的端口入方向广播报文数为0，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口入方向广播报文数为0。
获取端口入方向广播报文数：
1: ifHCInBroadcastPkts.1 (counter64) 0
2: ifHCInBroadcastPkts.2 (counter64) 0
3: ifHCInBroadcastPkts.3 (counter64) 0
4: ifHCInBroadcastPkts.4 (counter64) 0



2.13. [bookmark: _Toc63260682]获取端口出方向单播报文数
	节点名称：
ifHCOutUcastPkts
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11
参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCOutUcastPkts知道索引为3的端口出方向单播报文数为100，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口出方向单播报文数为100。
获取端口出方向单播报文数：
1: ifHCOutUcastPkts.1 (counter64) 0
2: ifHCOutUcastPkts.2 (counter64) 0
3: ifHCOutUcastPkts.3 (counter64) 100
4: ifHCOutUcastPkts.4 (counter64) 0



2.14. [bookmark: _Toc63260683]获取端口出方向组播报文数
	节点名称：
ifHCOutMulticastPkts
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.12
参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCOutMulticastPkts知道索引为3的端口出方向组播报文数为10，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口出方向组播报文数为10。
获取端口出方向组播报文数：
1: ifHCOutMulticastPkts.1 (counter64) 0
2: ifHCOutMulticastPkts.2 (counter64) 0
3: ifHCOutMulticastPkts.3 (counter64) 10
4: ifHCOutMulticastPkts.4 (counter64) 0



2.15. [bookmark: _Toc63260684]获取端口出方向广播报文数
	节点名称：
ifHCOutBroadcastPkts
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.13
参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCOutBroadcastPkts知道索引为3的端口出方向广播报文数为50，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口出方向广播报文数为50。
获取端口出方向广播报文数：
1: ifHCOutBroadcastPkts.1 (counter64) 0
2: ifHCOutBroadcastPkts.2 (counter64) 0
3: ifHCOutBroadcastPkts.3 (counter64) 50
4: ifHCOutBroadcastPkts.4 (counter64) 0



2.16. [bookmark: _Toc63260685]端口入/出方向实际速率/错包率计算方法
2.16.1 [bookmark: _Toc63260686]配置接口统计报文信息的时间间隔
	节点名称：
hh3cIfSpeedStatInterval
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.2.1.1
配置flow-interval 5后读出的值：
80: hh3cIfSpeedStatInterval.528 (integer) 5
528对应接口GigabitEthernet1/5/0/48，ifDescr可找到对应关系，下同。



2.16.2 [bookmark: _Toc63260687]统计入方向包速率（32bit）
	节点名称：
hh3cIfSpeedStatInPkts
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.2.1.2
在统计周期内平均每秒的入方向的包数：
80: hh3cIfSpeedStatInPkts.528 (gauge) 77
该节点同时包含v4、v6流量。



2.16.3 [bookmark: _Toc63260688]统计出方向包速率（32bit）
	节点名称：
hh3cIfSpeedStatOutPkts
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.2.1.3
在统计周期内平均每秒的出方向的包数：
80: hh3cIfSpeedStatOutPkts.528 (gauge) 1
该节点同时包含v4、v6流量。



2.16.4 [bookmark: _Toc63260689]统计入方向字节速率（32bit）
	节点名称：
hh3cIfSpeedStatInBytes
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.2.1.4
在统计周期内平均每秒的入方向的字节数：
80: hh3cIfSpeedStatInBytes.528 (gauge) 7356
该节点同时包含v4、v6流量。



2.16.5 [bookmark: _Toc63260690]统计出方向字节速率（32bit）
	节点名称：
hh3cIfSpeedStatOutBytes
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.2.1.5
在统计周期内平均每秒的出方向的字节数：
80: hh3cIfSpeedStatOutBytes.528 (gauge) 0
该节点同时包含v4、v6流量。



2.16.6 [bookmark: _Toc63260691]统计入方向包速率（64bit）
	节点名称：
hh3cIfSpeedStatHCInPkts
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.4.1.1
在统计周期内平均每秒的入方向的包数：
80: hh3cIfSpeedStatHCInPkts.528 (counter64) 71
该节点同时包含v4、v6流量。



2.16.7 [bookmark: _Toc63260692]统计出方向包速率（64bit）
	节点名称：
hh3cIfSpeedStatHCOutPkts
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.4.1.2
在统计周期内平均每秒的出方向的包数：
80: hh3cIfSpeedStatHCOutPkts.528 (counter64) 0
该节点同时包含v4、v6流量。



2.16.8 [bookmark: _Toc63260693]统计入方向字节速率（64bit）
	节点名称：
hh3cIfSpeedStatHCInBytes
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.4.1.3
在统计周期内平均每秒的入方向的比特数：
80: hh3cIfSpeedStatHCInBytes.528 (counter64) 5310
该节点同时包含v4、v6流量。



2.16.9 [bookmark: _Toc63260694]统计出方向字节速率（64bit）
	节点名称：
hh3cIfSpeedStatHCOutBytes
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.4.1.4
在统计周期内平均每秒的出方向的比特数：
80: hh3cIfSpeedStatHCOutBytes.528 (counter64) 12
该节点同时包含v4、v6流量。



2.17. [bookmark: _Toc63260695]逻辑端口号与端口索引的对应关系
	节点名称：
dot1dBasePortIfIndex
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2
获取逻辑端口号与端口索引的对应关系：
1: dot1dBasePortIfIndex.105 (integer) 3
2: dot1dBasePortIfIndex.106 (integer) 4
3: dot1dBasePortIfIndex.107 (integer) 5
4: dot1dBasePortIfIndex.108 (integer) 6
以dot1dBasePortIfIndex.105 (integer) 3为例，逻辑端口号105对应端口索引3，参考获取端口名称章节，知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，Ten-GigabitEthernet1/2/0/1对应的逻辑端口号为105。
逻辑端口号在获取设备MAC表、vlan与端口的对应关系，LLDP信息时会用到，后面章节会有详细介绍。



3. [bookmark: _Toc63260696]获取接口IP属性
3.1. [bookmark: _Toc63260697]获取所有接口IP
	所有接口IP节点：
ipAdEntAddr
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.4.20.1.1
支持各种类型接口，包含接口的主IP地址和从IP地址，获取接口配置的IP：
1: ipAdEntAddr.2.0.0.4 (ipaddress) 2.0.0.4
2: ipAdEntAddr.2.1.1.1 (ipaddress) 2.1.1.1
3: ipAdEntAddr.3.1.1.2 (ipaddress) 3.1.1.2
4: ipAdEntAddr.4.1.1.1 (ipaddress) 4.1.1.1
5: ipAdEntAddr.10.5.0.1 (ipaddress) 10.5.0.1
6: ipAdEntAddr.20.0.0.2 (ipaddress) 20.0.0.2
7: ipAdEntAddr.20.5.0.1 (ipaddress) 20.5.0.1
8: ipAdEntAddr.30.5.0.1 (ipaddress) 30.5.0.1
9: ipAdEntAddr.33.1.1.1 (ipaddress) 33.1.1.1
10: ipAdEntAddr.40.5.0.1 (ipaddress) 40.5.0.1
11: ipAdEntAddr.192.168.213.8 (ipaddress) 192.168.213.8
说明：节点的索引和值是一样的，都是接口的IP地址。



3.2. [bookmark: _Toc63260698]获取所有接口IP掩码
	所有接口IP掩码的节点：
ipAdEntNetMask
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.4.20.1.3
支持各种类型接口，包含接口的主IP掩码和从IP掩码，获取接口IP的掩码：
1: ipAdEntNetMask.2.0.0.4 (ipaddress) 255.255.255.255
2: ipAdEntNetMask.2.1.1.1 (ipaddress) 255.255.255.0
3: ipAdEntNetMask.3.1.1.2 (ipaddress) 255.255.255.0
4: ipAdEntNetMask.4.1.1.1 (ipaddress) 255.255.255.0
5: ipAdEntNetMask.10.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252
6: ipAdEntNetMask.20.0.0.2 (ipaddress) 255.255.255.252
7: ipAdEntNetMask.20.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252
8: ipAdEntNetMask.30.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252
9: ipAdEntNetMask.33.1.1.1 (ipaddress) 255.255.255.0
10: ipAdEntNetMask.40.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252
11: ipAdEntNetMask.192.168.213.8 (ipaddress) 255.255.255.0
说明：节点的索引表示接口的IP地址，节点的值表示对应的掩码。



3.3. [bookmark: _Toc63260699]获取IP地址对应的接口
	所有接口IP对应接口的节点：
ipAdEntIfIndex
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.4.20.1.2
支持各种类型接口，包含接口的主IP掩码和从IP掩码，获取接口IP地址对应的接口索引，之后通过索引查找具体接口编号：
1: ipAdEntIfIndex.10.0.0.1 (integer) 146
2: ipAdEntIfIndex.20.0.0.1 (integer) 145

1: ifDescr.146 (octet string) GigabitEthernet1/0/1/2 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.31.2F.30.2F.31.2F.32 (hex)]
2: ifDescr.145 (octet string) GigabitEthernet1/0/1/1 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.31.2F.30.2F.31.2F.31 (hex)]
说明：节点的索引表示接口的IP地址，节点的值表示IP地址对应的接口索引。 



3.4. [bookmark: _Toc63260700]获取VLAN描述信息
	节点名称：
hh3cdot1qVlanName
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.2.1.1.1.2
VLAN描述信息是可以配置的，获取VLAN描述信息：
1: hh3cdot1qVlanName.1 (octet string) VLAN 0001 [56.4C.41.4E.20.30.30.30.31 (hex)]
2: hh3cdot1qVlanName.2 (octet string) VLAN 0002 [56.4C.41.4E.20.30.30.30.32 (hex)]
3: hh3cdot1qVlanName.3 (octet string) Zhongxinjifang [5A.68.6F.6E.67.78.69.6E.6A.69.66.61.6E.67 (hex)]
4: hh3cdot1qVlanName.4 (octet string) VLAN 0004 [56.4C.41.4E.20.30.30.30.34 (hex)]
5: hh3cdot1qVlanName.105 (octet string) VLAN 0105 [56.4C.41.4E.20.30.31.30.35 (hex)]
6: hh3cdot1qVlanName.200 (octet string) VLAN 0200 [56.4C.41.4E.20.30.32.30.30 (hex)]
7: hh3cdot1qVlanName.205 (octet string) VLAN 0205 [56.4C.41.4E.20.30.32.30.35 (hex)]
8: hh3cdot1qVlanName.305 (octet string) VLAN 0305 [56.4C.41.4E.20.30.33.30.35 (hex)]
9: hh3cdot1qVlanName.405 (octet string) VLAN 0405 [56.4C.41.4E.20.30.34.30.35 (hex)]
10: hh3cdot1qVlanName.500 (octet string) VLAN 0500 [56.4C.41.4E.20.30.35.30.30 (hex)]
11: hh3cdot1qVlanName.1500 (octet string) VLAN 1500 [56.4C.41.4E.20.31.35.30.30 (hex)]
以hh3cdot1qVlanName.3 (octet string) Zhongxinjifang [5A.68.6F.6E.67.78.69.6E.6A.69.66.61.6E.67 (hex)]为例，索引3表示VLAN3，配置的描述信息为Zhongxinjifang。
这个节点是获取VLAN的描述信息，参考命令行：
vlan 3
 description Zhongxinjifang
如果要获取VLAN接口的描述的信息：
interface Vlan-interface3
 description ABCDEF
参考节点ifAlias，OID1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18。



4. [bookmark: _Toc63260727][bookmark: _Toc63261002]获取接口IPv6属性
	所有接口信息描述：
ipv6IfDescr
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.2
支持各种类型接口，包含接口索引和接口描述：
1: ipv6IfDescr.529 (DisplayString) Ten-GigabitEthernet5/3/1 Interface [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.35.2F.33.2F.31.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)]
2: ipv6IfDescr.530 (DisplayString) Ten-GigabitEthernet5/3/2 Interface [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.35.2F.33.2F.32.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)]
3: ipv6IfDescr.531 (DisplayString) Ten-GigabitEthernet5/3/3 Interface [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.35.2F.33.2F.33.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)]
10: ipv6IfDescr.8833 (DisplayString) M-GigabitEthernet0/0/0 Interface [4D.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.30.2F.30.2F.30.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)]
11: ipv6IfDescr.10368 (DisplayString) LoopBack0 Interface [4C.6F.6F.70.42.61.63.6B.30.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)]
12: ipv6IfDescr.12672 (DisplayString) Vlan-interface1 Interface [56.6C.61.6E.2D.69.6E.74.65.72.66.61.63.65.31.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)]
13: ipv6IfDescr.12800 (DisplayString) Route-Aggregation1 Interface [52.6F.75.74.65.2D.41.67.67.72.65.67.61.74.69.6F.6E.31.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)]

说明：节点的值是接口描述，节点的索引是接口的索引
例：2: ipv6IfDescr.530 (DisplayString) Ten-GigabitEthernet5/3/2 Interface
接口Ten-GigabitEthernet5/3/2的接口索引为530



4.1. [bookmark: _Toc63261003]获取所有接口Ipv6地址、前缀长度
	所有ipv6地址相关的前缀的长度：
ipv6AddrPfxLength
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.55.1.8.1.2
包含接口索引、ipv6地址、前缀长度：
1: ipv6AddrPfxLength.529.0.119.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2 (INTEGER) 64
2: ipv6AddrPfxLength.529.254.128.0.0.0.0.0.0.14.218.69.255.254.35.1.50 (INTEGER) 10
3: ipv6AddrPfxLength.530.16.41.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1 (INTEGER) 24
4: ipv6AddrPfxLength.530.254.128.0.0.0.0.0.0.14.218.69.255.254.35.1.51 (INTEGER) 10

说明：节点的索引是接口索引、ipv6地址，节点的值是前缀长度
例：3: ipv6AddrPfxLength.530.16.41.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1 (INTEGER) 24
4: ipv6AddrPfxLength.530.254.128.0.0.0.0.0.0.14.218.69.255.254.35.1.51 (INTEGER) 10
由47.1节获取所有接口索引，可以知道接口索引530对应接口Ten-GigabitEthernet5/3/2的
Ipv6地址16.41.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1  1029::1  前缀长度 24
   254.128.0.0.0.0.0.0.14.218.69.255.254.35.1.51fe80::0eda:45ff:fe23:0133 前缀长度 10


4.2. [bookmark: _Toc63261009]获取所有接口ipv6 mtu
	所有接口ipv6 mtu：
ipv6IfEffectiveMtu
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.4
包含接口索引、ipv6 mtu：
1: ipv6IfEffectiveMtu.529 (Unsigned32) 9600
2: ipv6IfEffectiveMtu.530 (Unsigned32) 9000
3: ipv6IfEffectiveMtu.531 (Unsigned32) 1500

说明：节点的索引是接口索引，节点的值是ipv6 mtu
例：2: ipv6IfEffectiveMtu.530 (Unsigned32) 9000
由47.1节获取所有接口索引，可以知道接口索引530对应接口Ten-GigabitEthernet5/3/2的
Ipv6 mtu 为9000



4.3. [bookmark: _Toc63261012]获取所有ipv6管理状态
	所有ipv6接口管理状态：
ipv6IfAdminStatus
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.9
包含接口索引、ipv6接口期望的接口状态：
1: ipv6IfAdminStatus.529 (INTEGER) up(1)
2: ipv6IfAdminStatus.530 (INTEGER) up(1)
3: ipv6IfAdminStatus.531 (INTEGER) down(2)

说明：节点的索引是接口索引，节点的值是接口期望的接口状态，接口下配置shutdown时对应接口状态应为down
例：2: ipv6IfAdminStatus.530 (INTEGER) up(1)
由47.1节获取所有接口索引，可以知道接口索引530对应接口Ten-GigabitEthernet5/3/2的
期望的接口状态为up



4.4. [bookmark: _Toc63261013]获取所有ipv6接口当前状态
	所有ipv6接口接口状态：
ipv6IfOperStatus
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.10
包含接口索引、ipv6接口当前操作状态：
1: ipv6IfOperStatus.529 (INTEGER) down(2)
2: ipv6IfOperStatus.530 (INTEGER) up(1)
3: ipv6IfOperStatus.531 (INTEGER) down(2)

说明：节点的索引是接口索引，节点的值是接口当前状态，即ipv6接口已经准备好传输和接受网络流量时为up，接口shutdown、DAD失败等时为down
例：2: ipv6IfOperStatus.530 (INTEGER) up(1)
由47.1节获取所有接口索引，可以知道接口索引530对应接口Ten-GigabitEthernet5/3/2的
当前接口状态为up，已经准备好传输和接受网络ipv6流量



4.5. [bookmark: _Toc63261014]获取所有ipv6接口状态变化时时间
	所有ipv6接口状态变化时间：
ipv6IfLastChange
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.11
包含接口索引、ipv6接口状态变化时间：
1: ipv6IfLastChange.529 (TimeStamp) 0 days 00h:07m:34s.31th (45431)
2: ipv6IfLastChange.530 (TimeStamp) 0 days 00h:14m:45s.70th (88570)
3: ipv6IfLastChange.531 (TimeStamp) 0 days 00h:07m:34s.31th (45431)

说明：节点的索引是接口索引，节点的值是ipv6接口状态变化时刻，即从系统启动到此接口变化至当前状态经过的时间
例：2: ipv6IfLastChange.530 (TimeStamp) 0 days 00h:14m:45s.70th (88570)
由47.1节获取所有接口索引，可以知道接口索引530对应接口Ten-GigabitEthernet5/3/2变为当前接口状态距离系统启动的时间为14m45.7s



5. 获取实体相关信息
5.1. [bookmark: _Toc63260729]获取实体名称信息
	实体名称信息：
entPhysicalName
节点的OID值：
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
获取实体名称信息：
可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，OID：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体描述和实体名称信息很相近。
62: entPhysicalName.1406 (octet string) Board 11 [42.6F.61.72.64.20.31.31 (hex)]
63: entPhysicalName.1411 (octet string) Standby Board 20 [53.74.61.6E.64.62.79.20.42.6F.61.72.64.20.31.36 (hex)]
64: entPhysicalName.1412 (octet string) Master Board 21 [4D.61.73.74.65.72.20.42.6F.61.72.64.20.31.37 (hex)]
……


5.2. [bookmark: _Toc63260731]获取单板CPU利用率
	通过实体MIB来获取CPU利用率
CPU利用率：
hh3cEntityExtCpuUsage
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6
获取单板CPU利用率：
可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体名称信息entPhysicalName，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7。
18: hh3cEntityExtCpuUsage.1396 (integer) 10
19: hh3cEntityExtCpuUsage.1399 (integer) 3
20: hh3cEntityExtCpuUsage.1404 (integer) 0
可以看出1号槽位的主控板的CPU利用率为10%。



5.3. [bookmark: _Toc63260732]获取单板内存利用率
	通过实体MIB来获取内存利用率
内存利用率：
hh3cEntityExtMemUsage
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.8
获取单板内存利用率：
可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体名称信息entPhysicalName，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7。

18: hh3cEntityExtMemUsage.1396 (integer) 32
19: hh3cEntityExtMemUsage.1399 (integer) 26
20: hh3cEntityExtMemUsage.1404 (integer) 49 



5.4. [bookmark: _Toc63260733]获取单板上各个传感器的温度信息
	单板上各个传感器的温度信息：
hh3cEntityExtTemperature
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.12
获取单板上各个传感器的温度信息：
可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体名称信息entPhysicalName，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7。
温度的详细信息可以参考命令行display environment。
18: hh3cEntityExtTemperature.1396 (integer) 31
19: hh3cEntityExtTemperature.1399 (integer) 47
20: hh3cEntityExtTemperature.1404 (integer) 49 
45: hh3cEntityExtTemperature.26044 (integer) 31
46: hh3cEntityExtTemperature.26045 (integer) 36
47: hh3cEntityExtTemperature.26046 (integer) 36
48: hh3cEntityExtTemperature.26047 (integer) 43
49: hh3cEntityExtTemperature.26092 (integer) 37
50: hh3cEntityExtTemperature.26093 (integer) 47
51: hh3cEntityExtTemperature.26094 (integer) 58
52: hh3cEntityExtTemperature.26095 (integer) 47
53: hh3cEntityExtTemperature.26096 (integer) 61
54: hh3cEntityExtTemperature.26097 (integer) 64
55: hh3cEntityExtTemperature.26172 (integer) 49
56: hh3cEntityExtTemperature.26173 (integer) 54
57: hh3cEntityExtTemperature.26174 (integer) 83



5.5. [bookmark: _Toc63260734]获取主用主控板的CPU和内存利用率
	获取主用主控板的CPU和内存利用率可以不用实体MIB节点。
CPU利用率的MIB节点：
hh3cLswSysCpuRatio
节点OID值为：
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.1.3 
内存利用率的MIB节点：
hh3cLswSysMemoryRatio
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.1.16
获取主用主控板的CPU和内存利用率
1: hh3cLswSysCpuRatio.0 (integer) 3
1: hh3cLswSysMemoryRatio.0 (gauge) 10
当前主用主控板的CPU利用率为3％；
当前主用主控板的内存利用率为10％。


5.6. [bookmark: _Toc63260736]获取单板内存容量
	获取单板的内存容量。
内存利用率的MIB节点：
hh3cEntityExtPhyMemSize
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.23
获取设备所有单板的内存容量
13: hh3cEntityExtPhyMemSize.1208 (integer) 4096
14: hh3cEntityExtPhyMemSize.1209 (integer) 4096
15: hh3cEntityExtPhyMemSize.1210 (integer) 2048
Description:	The memory size of entity. This is the physical attribute of entity.



6. [bookmark: _Toc63260780][bookmark: _Toc63260776][bookmark: _Toc63260738]获取电源和风扇状态
6.1. [bookmark: _Toc63260781]获取电源模块的状态
	电源模块的状态节点：
hh3cDevMPowerStatus
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.2
节点值为1～4
1: active(1)    ――表示电源模块状态正常 
2: deactive(2)     ――表示电源模块不正常
3: not-install(3)    ――表示该电源模块未插入
4: unsupport(4)    ――表示不支持该电源模块
获取电源模块的状态信息：
1: hh3cDevMPowerStatus.1 (integer) not-install(3)
2: hh3cDevMPowerStatus.2 (integer) not-install(3)
3: hh3cDevMPowerStatus.3 (integer) active(1)
4: hh3cDevMPowerStatus.4 (integer) active(1)
5: hh3cDevMPowerStatus.5 (integer) not-install(3)
6: hh3cDevMPowerStatus.6 (integer) not-install(3)



6.2. [bookmark: _Toc63260782]获取风扇模块的状态
	风扇的状态节点：
hh3cDevMFanStatus
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.1.1.2
节点值为1～4
1: active(1)    ――表示风扇状态正常 
2: deactive(2)     ――表示风扇不正常
3: not-install(3)    ――表示该风扇未插入
4: unsupport(4)    ――表示不支持该风扇
获取风扇的状态信息：
1: hh3cDevMFanStatus.1 (integer) active(1)
2: hh3cDevMFanStatus.2 (integer) active(1)



7. 获取flash和cf中所有文件信息
7.1. [bookmark: _Toc63260737][bookmark: _Toc63260777]获取flash/cf卡容量
	获取flash/cf卡的容量。
32位存储器件的MIB节点：
hh3cFlhSize
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.2
64位存储器件的MIB节点：
hh3cFlhHCSize
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.16

获取主板flash/cf卡的容量：
9: hh3cFlhName.81985537 (octet string) chassis1#slot6#flash: [63.68.61.73.73.69.73.31.23.73.6C.6F.74.36.23.66.6C.61.73.68.3A (hex)]
10: hh3cFlhName.81985538 (octet string) chassis1#slot6#cfa: [63.68.61.73.73.69.73.31.23.73.6C.6F.74.36.23.63.66.61.3A (hex)]
11: hh3cFlhName.84017153 (octet string) flash: [66.6C.61.73.68.3A (hex)]
12: hh3cFlhName.84017154 (octet string) cfa: [63.66.61.3A (hex)]

5: hh3cFlhSize.81985537 (integer) 515899392
6: hh3cFlhSize.81985538 (integer) 2147483647
7: hh3cFlhSize.84017153 (integer) 515899392
8: hh3cFlhSize.84017154 (integer) 2147483647

17: hh3cFlhHCSize.81985537 (counter64) 515899392
18: hh3cFlhHCSize.81985538 (counter64) 4186591232
19: hh3cFlhHCSize.84017153 (counter64) 515899392
20: hh3cFlhHCSize.84017154 (counter64) 4186595328



7.2. 获取flash和cf中所有文件的文件名
	Flash和cf中所有文件的文件名节点：
hh3cFlhFileName
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.2
获取flash和cf上所有文件的文件名信息：
1: hh3cFlhFileName.1764163585.1.1 (octet string) chassis1#slot20#flash:/private-data.txt [63.68.61.73.73.69.73.31.23.73.6C.6F.74.34.23.66.6C.61.73.68.3A.2F.70.72.69.76.61.74.65.2D.64.61.74.61.2E.74.78.74 (hex)]
2: hh3cFlhFileName.1764163585.1.2 (octet string) chassis1#slot20#flash:/patchstate [63.68.61.73.73.69.73.31.23.73.6C.6F.74.34.23.66.6C.61.73.68.3A.2F.70.61.74.63.68.73.74.61.74.65 (hex)]



7.3. [bookmark: _Toc63260778]获取flash和cf中所有文件的大小
	Flash和cf中所有文件的大小节点：
hh3cFlhFileSize
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.3
获取flash和cf上所有文件的大小信息，单位字节，参考Flash和cf中所有文件的文件名节点hh3cFlhFileName，节点OID值1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.2。
1: hh3cFlhFileSize.1764163585.1.1 (integer) 10724
2: hh3cFlhFileSize.1764163585.1.2 (integer) 1116
3: hh3cFlhFileSize.1764163585.1.3 (integer) 17288
4: hh3cFlhFileSize.1764163585.1.4 (integer) 33
5: hh3cFlhFileSize.1764163585.1.5 (integer) 8547
6: hh3cFlhFileSize.1764163585.1.6 (integer) 735


7.4. [bookmark: _Toc63260779]获取flash和cf中所有文件的状态
	Flash和cf中所有文件的状态节点：
hh3cFlhFileStatus
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.4
获取flash和cf上所有文件的状态信息，节点的值为1～3，
1: deleted(1)     ――表示删除的文件
2: invalidChecksum(2)     －表示校验和错误的文件
3: valid(3)    ――表示合法文件
参考Flash和cf中所有文件的文件名节点hh3cFlhFileName，节点OID值1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.2。
1: hh3cFlhFileStatus.1764163585.1.1 (integer) valid(3)
2: hh3cFlhFileStatus.1764163585.1.2 (integer) valid(3)
3: hh3cFlhFileStatus.1764163585.1.3 (integer) valid(3)
4: hh3cFlhFileStatus.1764163585.1.4 (integer) valid(3)
5: hh3cFlhFileStatus.1764163585.1.5 (integer) valid(3)
6: hh3cFlhFileStatus.1764163585.1.6 (integer) valid(3)



8. 聚合组与端口对应关系
8.1. [bookmark: _Toc63260739]获取聚合组与端口对应关系
	聚合组MIB表的名称：
hh3cAggLinkEntry
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1
表hh3cAggLinkEntry中包含的节点信息：
聚合方式
hh3cAggLinkMode，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.3
聚合组内端口列表
hh3cAggLinkPortList，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.4
聚合状态
hh3cAggLinkState，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.5
聚合组内处于selected状态的端口
hh3cAggPortListSelectedPorts，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.6
获取聚合组与端口对应关系：
2: hh3cAggLinkMode.2 (integer) static(2)
3: hh3cAggLinkPortList.2 (octet string) 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 (hex)
4: hh3cAggLinkState.2 (integer) active(1)
5: hh3cAggPortListSelectedPorts.2 (octet string) 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 (hex)



9. [bookmark: _Toc63260740]通过LLDP获取对端设备信息
参考命令行dis lldp neighbor-information。
9.1. [bookmark: _Toc63260741]通过LLDP获取对端设备型号
	通过LLDP获取对端设备型号：
lldpRemSysDesc
节点OID值：
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.10
获取对端设备型号：
11: lldpRemSysDesc.34772675.385.1 (octet string) H3C Comware Platform Software, Software Version 7.1.075, ESS 7907<0D><0A>H3C CR16006-F<0D><0A>Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved. [48.33.43.20.43.6F.6D.77.61.72.65.20.50.6C.61.74.66.6F.72.6D.20.53.6F.66.74.77.61.72.65.2C.20.53.6F.66.74.77.61.72.65.20.56.65.72.73.69.6F.6E.20.37.2E.31.2E.30.37.35.2C.20.45.53.53.20.37.39.30.37.0D.0A.48.33.43.20.43.52.31.36.30.30.36.2D.46.0D.0A.43.6F.70.79.72.69.67.68.74.20.28.63.29.20.32.30.30.34.2D.32.30.31.39.20.4E.65.77.20.48.33.43.20.54.65.63.68.6E.6F.6C.6F.67.69.65.73.20.43.6F.2E.2C.20.4C.74.64.2E.20.41.6C.6C.20.72.69.67.68.74.73.20.72.65.73.65.72.76.65.64.2E (hex)]
说明：节点的索引34772675.385.1，分三部分，第一部分34772675表示LLDP发现对端设备的时间戳，第二部分385表示本端接口的逻辑端口号（逻辑端口号与端口索引之间的关系参考dot1dBasePortIfIndex，1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2），第三部分1表示远端设备索引，对端设备型号为H3C CR16006-F，版本为Version 7.1.075, ESS 7907。
当发现一个端口有多个相同邻居时，根据节点索引中的时间戳，以时间戳大的值为准。



9.2. [bookmark: _Toc63260742]通过LLDP获取对端设备名称
	通过LLDP获取对端设备名称：
lldpRemSysName
节点OID值:
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9
获取对端设备名称：
1: lldpRemSysName.59952681.210.1 (octet string) zhongxinjifang [7A.68.6F.6E.67.78.69.6E.6A.69.66.61.6E.67 (hex)]
说明：节点的索引59952681.210.1，分三部分，第一部分59952681表示LLDP发现对端设备的时间戳，第二部分210表示本端接口的逻辑端口号（逻辑端口号与端口索引之间的关系参考dot1dBasePortIfIndex，1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2），第三部分1表示远端设备索引，对端设备名称为zhongxinjifang。
当发现一个端口有多个相同邻居时，根据节点索引中的时间戳，以时间戳大的值为准。



9.3. [bookmark: _Toc63260743]通过LLDP获取对端设备端口
	通过LLDP获取对端设备端口：
lldpRemPortId
节点OID值:
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7
获取对端设备端口：
1: lldpRemPortId.59952681.210.1 (octet string) Ten-GigabitEthernet1/6/0/4
说明：节点的索引59952681.210.1，分三部分，第一部分59952681表示LLDP发现对端设备的时间戳，第二部分210表示本端接口的逻辑端口号（逻辑端口号与端口索引之间的关系参考dot1dBasePortIfIndex，1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2），第三部分1表示远端设备索引，对端设备端口为Ten-GigabitEthernet1/6/0/4。
当发现一个端口有多个相同邻居时，根据节点索引中的时间戳，以时间戳大的值为准。



9.4. [bookmark: _Toc63260744]通过LLDP获取对端设备MAC
	通过LLDP获取对端设备MAC：
lldpRemChassisId
节点OID值：
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5
获取对端设备MAC：
1: lldpRemChassisId.59952681.210.1 (octet string) 38.22.D6.59.DA.00 (hex)
说明：节点的索引59952681.210.1，分三部分，第一部分59952681表示LLDP发现对端设备的时间戳，第二部分210表示本端接口的逻辑端口号（逻辑端口号与端口索引之间的关系参考dot1dBasePortIfIndex，1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2），第三部分1表示远端设备索引，对端设备MAC为38.22.D6.59.DA.00。
当发现一个端口有多个相同邻居时，根据节点索引中的时间戳，以时间戳大的值为准。



9.5. [bookmark: _Toc63260745]通过LLDP获取对端设备IP
	通过LLDP获取对端设备IP：
lldpRemManAddrIfId
节点OID值:
1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.4
获取对端设备IP
1: lldpRemManAddrIfId.59952681.210.1.1.4.3.1.1.1 (integer) 201
说明：索引59952681.210.1.1.4.3.1.1.1分9个部分，其中的第一部分59952681表示时间戳，第二部分210表示本端接口的逻辑端口号（逻辑端口号与端口索引之间的关系参考dot1dBasePortIfIndex，1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2），第三部分1表示远端设备索引，最后4部分3.1.1.1就是对端设备IP地址3.1.1.1。节点的值201表示对端设备的接口索引（参考节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2）。
当发现一个端口有多个相同邻居时，根据节点索引中的时间戳，以时间戳大的值为准。



10. [bookmark: _Toc63260746]获取光模块信息
10.1. [bookmark: _Toc63260747]获取光模块硬件类型
	光模块硬件类型节点：
hh3cTransceiverHardwareType
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.1
获取光模块硬件类型，即单模或多模：
1: hh3cTransceiverHardwareType.144 (octet string) SM
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块为SM(single mode)，即单模。


10.2. [bookmark: _Toc63260748]获取光模块类型
	光模块类型节点：
hh3cTransceiverType
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.2
获取光模块类型：
1: hh3cTransceiverType.144 (octet string) 10G_BASE_LR_XFP
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块为10G_BASE_LR_XFP。



10.3. [bookmark: _Toc63260749]获取光模块波长
	光模块波长：
hh3cTransceiverWaveLength
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.3
获取光模块波长：
1: hh3cTransceiverWaveLength.144 (integer) 1310
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块为1310纳米。



10.4. [bookmark: _Toc63260750]获取光模块厂商
	光模块厂商：
hh3cTransceiverVendorName
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.4
获取光模块厂商：
1: hh3cTransceiverVendorName.144 (octet string) H3C
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块厂商为H3C。



10.5. [bookmark: _Toc63260751]获取光模块序列号
	光模块序列号：
hh3cTransceiverSerialNumber
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.5
获取光模块序列号：
1: hh3cTransceiverSerialNumber.144 (octet string) 21023188888888888888
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块序列号为21023188888888888888。



10.6. [bookmark: _Toc63260752]获取光纤直径
	光纤直径：
hh3cTransceiverFiberDiameterType
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.6
获取光纤直径：
1: hh3cTransceiverFiberDiameterType.144 (integer) fiber9(1)
值有以下5种情况：
1: fiber9(1) 
2: fiber50(2) 
3: fiber625(3) 
4: copper(4) 
5: unknown(65535)
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光纤直径为9微米。



10.7. [bookmark: _Toc63260753]获取光模块传输距离
	光模块传输距离：
hh3cTransceiverTransferDistance
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.7
获取光模块传输距离：
1: hh3cTransceiverTransferDistance.144 (integer) 10000
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块传输距离为10000米。



10.8. [bookmark: _Toc63260754]获取光模块诊断功能
	光模块诊断功能：
hh3cTransceiverDiagnostic
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.8
获取光模块是否支持诊断功能，1表示true，即支持，2表示false，即不支持：
1: hh3cTransceiverDiagnostic.144 (integer) true(1)
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块支持诊断功能。



10.9. [bookmark: _Toc63260755]获取光模块发光功率
	光模块发光功率：
hh3cTransceiverCurTXPower
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.9
获取光模块发光功率：
1: hh3cTransceiverCurTXPower.144 (integer) -218
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块发光功率为-2.18DBM。



10.10. [bookmark: _Toc63260758][bookmark: _Toc63260756]获取光模块收光功率
	光模块收光功率：
hh3cTransceiverCurRXPower
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.12
获取光模块收光功率：
1: hh3cTransceiverCurRXPower.144 (integer) -375
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块收光功率为-3.75DBM。



10.11. 获取光模块最大发光功率
	光模块最大发光功率：
hh3cTransceiverMaxTXPower
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.10
获取光模块最大发光功率：
1: hh3cTransceiverMaxTXPower.144 (integer) 50
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块最大发光功率为0.5DBM。



10.12. [bookmark: _Toc63260757]获取光模块最小发光功率
	光模块最小发光功率：
hh3cTransceiverMinTXPower
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.11
获取光模块最小发光功率：
1: hh3cTransceiverMinTXPower.144 (integer) -820
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块最小发光功率为-8.2DBM。



10.13. [bookmark: _Toc63260759]获取光模块最大收光功率
	光模块最大收光功率：
hh3cTransceiverMaxRXPower
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.13
获取光模块最大收光功率：
1: hh3cTransceiverMaxRXPower.144 (integer) 50
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块最大收光功率为0.5DBM。



10.14. [bookmark: _Toc63260760]获取光模块最小收光功率
	光模块最小收光功率：
hh3cTransceiverMinRXPower
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.14
获取光模块最小收光功率：
1: hh3cTransceiverMinRXPower.144 (integer) -1030
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块最小收光功率为-10.3DBM。


10.15. [bookmark: _Toc63260761]获取光模块温度
	光模块温度：
hh3cTransceiverTemperature
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.15
获取光模块温度：
1: hh3cTransceiverTemperature.144 (integer) 36
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块温度为36度。



10.16. [bookmark: _Toc63260762]获取光模块电压
	光模块电压：
hh3cTransceiverVoltage
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.16
获取光模块电压：
1: hh3cTransceiverVoltage.144 (integer) 328
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块电压为3.28V。



10.17. [bookmark: _Toc63260763]获取光模块偏移电流
	光模块偏移电流：
hh3cTransceiverBiasCurrent
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.17
获取光模块偏移电流：
1: hh3cTransceiverBiasCurrent.144 (integer) 4220
说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)]
端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块偏移电流为42.2mA。



11. [bookmark: _Toc63260764]获取启动文件信息
11.1. [bookmark: _Toc63260765]获取启动文件名
	启动文件名节点：
hh3cSysPackageName
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.2
获取启动文件名：
13: hh3cSysPackageName.92471309 (octet string) CR19000-CMW710-BOOT-R3221P01-MPUC.bin [53.52.38.38.30.30.2D.43.4D.57.37.31.30.2D.42.4F.4F.54.2D.52.37.37.35.31.50.30.38.2E.62.69.6E (hex)]



11.2. [bookmark: _Toc63260766]获取启动文件大小
	启动文件大小节点：
hh3cSysPackageSize.
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.3
获取启动文件大小，单位字节：
13: hh3cSysPackageSize.92471309 (gauge) 32881664
14: hh3cSysPackageSize.92471310 (gauge) 320540672
15: hh3cSysPackageSize.92471311 (gauge) 12451840

30: hh3cSysPackageSize.92536845 (gauge) 32881664
31: hh3cSysPackageSize.92536846 (gauge) 320540672
32: hh3cSysPackageSize.92536847 (gauge) 12451840




11.3. [bookmark: _Toc63260767]获取启动文件路径
	启动文件路径节点：
hh3cSysPackageLocation
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.4
获取启动文件路径：
13: hh3cSysPackageLocation.92471309 (octet string) lcc1#slot20#flash:/ [73.6C.6F.74.31.36.23.73.64.61.30.3A.2F (hex)]
14: hh3cSysPackageLocation.92471310 (octet string) lcc1#slot21#flash:/ [73.6C.6F.74.31.36.23.73.64.61.30.3A.2F (hex)]



11.4. [bookmark: _Toc63260768]获取启动文件类型
	启动文件类型节点：
hh3cSysPackageType
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.5
获取启动文件类型：
13: hh3cSysPackageType.92471309 (integer) boot(1)
14: hh3cSysPackageType.92471310 (integer) system(2)
15: hh3cSysPackageType.92471311 (integer) feature(3)

30: hh3cSysPackageType.92536845 (integer) boot(1)
31: hh3cSysPackageType.92536846 (integer) system(2)
32: hh3cSysPackageType.92536847 (integer) feature(3)


文件类型有如下几种：
1: boot(1) 
2: system(2) 
3: feature(3) 
4: patch(4)



11.5. [bookmark: _Toc63260769]获取启动文件属性
	启动文件属性节点：
hh3cSysPackageAttribute
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.6
获取启动文件属性：
13: hh3cSysPackageAttribute.92471309 (integer) primary(2)
14: hh3cSysPackageAttribute.92471310 (integer) primary(2)
15: hh3cSysPackageAttribute.92471311 (integer) primary(2)

30: hh3cSysPackageAttribute.92536845 (integer) primary(2)
31: hh3cSysPackageAttribute.92536846 (integer) primary(2)
32: hh3cSysPackageAttribute.92536847 (integer) primary(2)

文件属性列表：
1: none(1) 
2: primary(2) 
3: secondary(3) 
4: primarySecondary(4)



11.6. [bookmark: _Toc63260770]获取启动文件状态
	启动文件状态节点：
hh3cSysPackageAttribute
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.7
获取启动文件状态：
13: hh3cSysPackageStatus.92471309 (integer) active(1)
14: hh3cSysPackageStatus.92471310 (integer) active(1)
15: hh3cSysPackageStatus.92471311 (integer) active(1)

30: hh3cSysPackageStatus.92536845 (integer) active(1)
31: hh3cSysPackageStatus.92536846 (integer) active(1)
32: hh3cSysPackageStatus.92536847 (integer) active(1)

文件状态列表：
1: active(1) 
2: inactive(2)


11.7. [bookmark: _Toc63260771]获取启动文件版本
	启动文件版本节点：
hh3cSysPackageVersion
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.10
获取启动文件版本：
13: hh3cSysPackageVersion.92471309 (octet string) Release 3221P01 [52.65.6C.65.61.73.65.20.33.32.32.31.50.30.31 (hex)]
14: hh3cSysPackageVersion.92471310 (octet string) Release 3221P01 [52.65.6C.65.61.73.65.20. 33.32.32.31.50.30.31 (hex)]
15: hh3cSysPackageVersion.92471311 (octet string) Release 3221P01 [52.65.6C.65.61.73.65.20. 33.32.32.31.50.30.31 (hex)]



12. [bookmark: _Toc63260772]获取配置文件信息
12.1. [bookmark: _Toc63260773]获取配置文件名
	配置文件名节点：
hh3cSysCFGFileName
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.2
获取配置文件名：
1: hh3cSysCFGFileName.1761476609 (octet string) config.cfg [63.6F.6E.66.69.67.2E.63.66.67 (hex)]
2: hh3cSysCFGFileName.1761476610 (octet string) fanh07.cfg [66.61.6E.68.30.37.2E.63.66.67 (hex)]
3: hh3cSysCFGFileName.1761476611 (octet string) qq-router2.cfg [71.71.2D.72.6F.75.74.65.72.32.2E.63.66.67 (hex)]
4: hh3cSysCFGFileName.1761476612 (octet string) sysconfigmode.cfg [73.79.73.63.6F.6E.66.69.67.6D.6F.64.65.2E.63.66.67 (hex)]
5: hh3cSysCFGFileName.1761476613 (octet string) szl.cfg [73.7A.6C.2E.63.66.67 (hex)]
6: hh3cSysCFGFileName.1761476614 (octet string) s06.cfg [73.30.36.2E.63.66.67 (hex)]



12.2. [bookmark: _Toc63260774]获取配置文件大小
	配置文件大小节点：
hh3cSysCFGFileSize
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.3
获取配置文件大小，单位字节：
1: hh3cSysCFGFileSize.1761476609 (integer) 7425
2: hh3cSysCFGFileSize.1761476610 (integer) 10862
3: hh3cSysCFGFileSize.1761476611 (integer) 7453
4: hh3cSysCFGFileSize.1761476612 (integer) 1646
5: hh3cSysCFGFileSize.1761476613 (integer) 9405
6: hh3cSysCFGFileSize.1761476614 (integer) 13284


12.3. [bookmark: _Toc63260775]获取配置文件路径
	配置文件路径节点：
hh3cSysCFGFileLocation
节点OID值：
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.3
获取配置文件路径：
1: hh3cSysCFGFileLocation.1761476609 (octet string) flash:/ [66.6C.61.73.68.3A.2F (hex)]
2: hh3cSysCFGFileLocation.1761476610 (octet string) flash:/ [66.6C.61.73.68.3A.2F (hex)]
3: hh3cSysCFGFileLocation.1761476611 (octet string) flash:/ [66.6C.61.73.68.3A.2F (hex)]
4: hh3cSysCFGFileLocation.1761476612 (octet string) flash:/ [66.6C.61.73.68.3A.2F (hex)]
5: hh3cSysCFGFileLocation.1761476613 (octet string) cfa0:/ [63.66.61.30.3A.2F (hex)]
6: hh3cSysCFGFileLocation.1761476614 (octet string) cfa0:/ [63.66.61.30.3A.2F (hex)]



13. [bookmark: _Toc63260783][bookmark: _Toc63260705]获取OSPF相关信息
13.1. [bookmark: _Toc63260706]获取OSPF接口IP
	OSPF对应IP：
ospfIfIpAddress
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.14.7.1.1
获取OSPF的接口IP地址：
1: ospfIfIpAddress.1.1.1.1.0 (ipaddress) 1.1.1.1
2: ospfIfIpAddress.95.0.0.2.0 (ipaddress) 95.0.0.2
3: ospfIfIpAddress.95.1.2.2.0 (ipaddress) 95.1.2.2
4: ospfIfIpAddress.95.2.3.2.0 (ipaddress) 95.2.3.2
5: ospfIfIpAddress.95.2.4.2.0 (ipaddress) 95.2.4.2
6: ospfIfIpAddress.95.2.5.2.0 (ipaddress) 95.2.5.2



13.2. [bookmark: _Toc63260707]获取OSPF接口对应的Area
	OSPF对应Area：
ospfIfAreaId
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.14.7.1.3
获取OSPF的接口对应的AreaID：
1: ospfIfAreaId.1.1.1.1.0 (ipaddress) 0.0.0.0
2: ospfIfAreaId.95.0.0.2.0 (ipaddress) 0.0.0.0
3: ospfIfAreaId.95.1.2.2.0 (ipaddress) 0.0.0.0
4: ospfIfAreaId.95.2.3.2.0 (ipaddress) 0.0.0.0
5: ospfIfAreaId.95.2.4.2.0 (ipaddress) 0.0.0.0
6: ospfIfAreaId.95.2.5.2.0 (ipaddress) 0.0.0.1
以ospfIfAreaId.95.2.5.2.0 (ipaddress) 0.0.0.1为例，使能OSPF的接口95.2.5.2在区域0.0.0.1中。


13.3. [bookmark: _Toc63260708]获取OSPF接口类型
	OSPF对应Area：
ospfIfAreaId
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.14.7.1.4
获取OSPF的接口类型：
1: ospfIfType.1.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
2: ospfIfType.2.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
3: ospfIfType.3.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
4: ospfIfType.4.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
5: ospfIfType.5.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
6: ospfIfType.6.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
7: ospfIfType.7.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
8: ospfIfType.8.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
9: ospfIfType.9.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
10: ospfIfType.10.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
11: ospfIfType.11.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
12: ospfIfType.12.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
13: ospfIfType.13.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
14: ospfIfType.14.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
15: ospfIfType.15.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
16: ospfIfType.16.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)
17: ospfIfType.36.1.1.1.0 (integer) broadcast(1)
以spfIfType.1.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)为例，使能OSPF的接口类型是pointToPoint类型。



13.4. [bookmark: _Toc63260709]获取OSPF接口对应的Cost
	OSPF的Cost：
ospfIfMetricValue
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.14.8.1.4
获取OSPF接口对应Cost：
1: ospfIfMetricValue.1.1.1.1.0.0 (integer) 1
2: ospfIfMetricValue.95.0.0.2.0.0 (integer) 0
3: ospfIfMetricValue.95.1.2.2.0.0 (integer) 1
4: ospfIfMetricValue.95.2.3.2.0.0 (integer) 65500
5: ospfIfMetricValue.95.2.4.2.0.0 (integer) 1
6: ospfIfMetricValue.95.2.5.2.0.0 (integer) 1
7: ospfIfMetricValue.95.120.151.1.0.0 (integer) 1
8: ospfIfMetricValue.95.120.152.1.0.0 (integer) 1
9: ospfIfMetricValue.95.120.153.1.0.0 (integer) 1
10: ospfIfMetricValue.95.120.154.1.0.0 (integer) 1
11: ospfIfMetricValue.95.120.155.1.0.0 (integer) 1
12: ospfIfMetricValue.95.120.156.1.0.0 (integer) 1
以4: ospfIfMetricValue.95.2.3.2.0.0 (integer) 65500为例，95.2.3.2表示接口IP地址，65500表示配置的接口cost。



13.5. [bookmark: _Toc63260710]OSPF属性
	节点名称：
ospfGeneralGroup 1.3.6.1.2.1.14.1
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.14.1.1~1.3.6.1.2.1.14.1.1.14
获取OSPF属性：
1: ospfRouterId.0 (ipaddress) 100.0.0.1     // 1.3.6.1.2.1.14.1.1，路由器标识：100.0.0.1。
2: ospfAdminStat.0 (integer) enabled(1)    // 1.3.6.1.2.1.14.1.2，OSPF协议状态：enableed。
3: ospfVersionNumber.0 (integer) version2(2)  // 1.3.6.1.2.1.14.1.3，OSPF协议版本：version2。
4: ospfAreaBdrRtrStatus.0 (integer) false(2)   // 1.3.6.1.2.1.14.1.4，是否区域边界路由器：否。
5: ospfASBdrRtrStatus.0 (integer) false(2)   //1.3.6.1.2.1.14.1.5，是否自治系统边界路由器：否。
6: ospfExternLsaCount.0 (gauge) 0       // 1.3.6.1.2.1.14.1.6，LSDB中ASE-LSA的数量：0。
7: ospfExternLsaCksumSum.0 (integer) 0 // 1.3.6.1.2.1.14.1.7，LSDB中ASE-LSA的校验和的和：0。
8: ospfTOSSupport.0 (integer) false(2)     // 1.3.6.1.2.1.14.1.8，是否支持ToS路由：否。
9: ospfOriginateNewLsas.0 (counter) 65    // 1.3.6.1.2.1.14.1.9，新生成的LSA数量：65。
10: ospfRxNewLsas.0 (counter) 135802    //1.3.6.1.2.1.14.1.10，收到的新LSA数量：135802。
11: ospfExtLsdbLimit.0 (integer) -1          //1.3.6.1.2.1.14.1.11，-1表示不对LSDB中External LSA的最大条目数进行限制，其他值（如5000）表示设置LSDB中External LSA的最大条目数为5000
12: ospfMulticastExtensions.0 (integer) 0     //1.3.6.1.2.1.14.1.12，0表示未使能组播转发
13: ospfExitOverflowInterval.0 (integer) 300   //1.3.6.1.2.1.14.1.13，配置OSPF尝试退出overflow状态的定时器时间间隔为300
14: ospfDemandExtensions.0 (integer) false(2)  //1.3.6.1.2.1.14.1.14，是否支持按需路由：否


13.6. [bookmark: _Toc63260711]区域信息
	总的节点名称：
 OspfAreaEntry（1.3.6.1.2.1.14.2.1）
明细节点OID值：
1.3.6.1.2.1.14.2.1.1 ~1.3.6.1.2.1.14.1.1.8
明细OSPF 区域的名称、OID、获取值信息：
1: ospfAreaId.0.0.0.0 (ipaddress) 0.0.0.0   //1.3.6.1.2.1.14.2.1.1，区域：0。
2: ospfAuthType.0.0.0.0 (integer) 0    //1.3.6.1.2.1.14.2.1.2，验证类型：0。
3: ospfImportAsExtern.0.0.0.0 (integer) importExternal(1)// 1.3.6.1.2.1.14.2.1.3, 是否引入外部LSA: importExternal。
4: ospfSpfRuns.0.0.0.0 (counter) 23    ///1.3.6.1.2.1.14.2.1.4,Spf计算次数:23。
5: ospfAreaBdrRtrCount.0.0.0.0 (gauge) 0   ///1.3.6.1.2.1.14.2.1.5,区域边界路由器数量:0。
6: ospfAsBdrRtrCount.0.0.0.0 (gauge) 0   ///1.3.6.1.2.1.14.2.1.6,自治系统边界路由器数量:0。
7: ospfAreaLsaCount.0.0.0.0 (gauge) 43  ///1.3.6.1.2.1.14.2.1.7,LSA数量:43。
8: ospfAreaLsaCksumSum.0.0.0.0 (integer) 1536852  //1.3.6.1.2.1.14.2.1.8,所有LSA校验和: 1536852
9: ospfAreaSummary.0.0.0.0 (integer) sendAreaSummary(2) //1.3.6.1.2.1.14.2.1.9,
10: ospfAreaStatus.0.0.0.0 (integer) active(1) //1.3.6.1.2.1.14.2.1.10,
11: ospfAreaEntry.11.0.0.0.0 (integer) 2
12: ospfAreaEntry.12.0.0.0.0 (integer) 3
13: ospfAreaEntry.13.0.0.0.0 (integer) 0
14: ospfAreaEntry.14.0.0.0.0 (counter) 0 

Indexes:	1: ospfAreaId
只能读到ospf mib-binding命令绑定ospf进程的信息。缺省绑定进程号最小的ospf进程。


13.7. [bookmark: _Toc63260715]OSPF接口信息
	总节点名称：
ospfIfEntry (1.3.6.1.2.1.14.7.1)
明细节点OID值：
1.3.6.1.2.1.14.7.1.1~ 1.3.6.1.2.1.14.7.1.20
获取OSPF接口信息：
1: ospfIfIpAddress.100.0.0.1.0 (ipaddress) 100.0.0.1//1.3.6.1.2.1.14.7.1.1，接口地址
60: ospfAddressLessIf.100.0.0.1.0 (integer) 0    //1.3.6.1.2.1.14.7.1.2，有IP地址时为0，无IP地址时取ifIndex的值
119: ospfIfAreaId.100.0.0.1.0 (ipaddress) 0.0.0.0  //1.3.6.1.2.1.14.7.1.3，所属区域
178: ospfIfType.100.0.0.1.0 (integer) pointToPoint(3)  //1.3.6.1.2.1.14.7.1.4，接口网络类型
237: ospfIfAdminStat.100.0.0.1.0 (integer) enabled(1)   // 1.3.6.1.2.1.14.7.1.5，可用状态
296: ospfIfRtrPriority.100.0.0.1.0 (integer) 1     //1.3.6.1.2.1.14.7.1.6，优先级
413: ospfIfTransitDelay.100.100.22.1.0 (integer) 1    //1.3.6.1.2.1.14.7.1.7，传输延迟（秒）
414: ospfIfRetransInterval.100.0.0.1.0 (integer) 5 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.8，重传间隔(秒)，默认5秒
473: ospfIfHelloInterval.100.0.0.1.0 (integer) 10 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.9，hello报文间隔(秒) ，默认10秒
532: ospfIfRtrDeadInterval.100.0.0.1.0 (integer) 40 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.10，邻接点死亡时间间隔(秒)，默认40秒
591: ospfIfPollInterval.100.0.0.1.0 (integer) 40 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.11，轮询时间间隔(秒) ，默认40秒
650: ospfIfState.100.0.0.1.0 (integer) loopback(2) //1.3.6.1.2.1.14.7.1.12，OSPF状态，包括环回口，DR，BDR等
709: ospfIfDesignatedRouter.100.0.0.1.0 (ipaddress) 0.0.0.0 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.13，指定路由器
768: ospfIfBackupDesignatedRouter.100.0.0.1.0 (ipaddress) 0.0.0.0 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.14，备份指定路由器
827: ospfIfEvents.100.0.0.1.0 (counter) 1 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.15，状态改变次数
886: ospfIfAuthKey.100.0.0.1.0 (octet string) (zero-length) //1.3.6.1.2.1.14.7.1.16，验证字
945: ospfIfStatus.100.0.0.1.0 (integer) active(1) //1.3.6.1.2.1.14.7.1.17，
1004: ospfIfMulticastForwarding.100.0.0.1.0 (integer) blocked(1) //1.3.6.1.2.1.14.7.1.18，
1063: ospfIfDemand.100.0.0.1.0 (integer) false(2) //1.3.6.1.2.1.14.7.1.19，
1122: ospfIfAuthType.100.0.0.1.0 (integer) 0 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.20，
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	ospfIfEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.14.7.1
Sequences:	1: ospfIfIpAddress - IpAddress(64 - ipaddr)
 	2: ospfAddressLessIf - Integer32(2 - int, int32)
 	3: ospfIfAreaId - AreaID(64 - ipaddr)
 	4: ospfIfType - INTEGER(2 - int, int32)
 	5: ospfIfAdminStat - Status(2 - int, int32)
 	6: ospfIfRtrPriority - DesignatedRouterPriority(2 - int, int32)
 	7: ospfIfTransitDelay - UpToMaxAge(2 - int, int32)
 	8: ospfIfRetransInterval - UpToMaxAge(2 - int, int32)
 	9: ospfIfHelloInterval - HelloRange(2 - int, int32)
 	10: ospfIfRtrDeadInterval - PositiveInteger(2 - int, int32)
 	11: ospfIfPollInterval - PositiveInteger(2 - int, int32)
 	12: ospfIfState - INTEGER(2 - int, int32)
 	13: ospfIfDesignatedRouter - IpAddress(64 - ipaddr)
 	14: ospfIfBackupDesignatedRouter - IpAddress(64 - ipaddr)
 	15: ospfIfEvents - Counter32(65 - cntr32)
 	16: ospfIfAuthType - INTEGER(2 - int, int32)
 	17: ospfIfAuthKey - OCTET STRING(4 - octets)
 	18: ospfIfStatus - RowStatus(2 - int, int32)
 	19: ospfIfMulticastForwarding - INTEGER(2 - int, int32)
 	20: ospfIfDemand - TruthValue(2 - int, int32)
Indexes:	1: ospfIfIpAddress 
 	2: ospfAddressLessIf 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	ospfIfType
OID:	1.3.6.1.2.1.14.7.1.4
Value list:	1: broadcast(1) 
 	2: nbma(2) 
 	3: pointToPoint(3) 
 	4: pointToMultipoint(5)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	ospfIfTransitDelay
OID:	1.3.6.1.2.1.14.7.1.7
Default values:	1: 1 (int)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	ospfIfRetransInterval
OID:	1.3.6.1.2.1.14.7.1.8
Default values:	1: 5 (int)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	ospfIfHelloInterval
OID:	1.3.6.1.2.1.14.7.1.9
Default values:	1: 10 (int)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	ospfIfRtrDeadInterval
OID:	1.3.6.1.2.1.14.7.1.10
Default values:	1: 40 (int)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	ospfIfPollInterval
OID:	1.3.6.1.2.1.14.7.1.11
Default values:	1: 120 (int)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	ospfIfState
OID:	1.3.6.1.2.1.14.7.1.12
Value list:	1: down(1) 
 	2: loopback(2) 
 	3: waiting(3) 
 	4: pointToPoint(4) 
 	5: designatedRouter(5) 
 	6: backupDesignatedRouter(6) 
 	7: otherDesignatedRouter(7) 
Default values:	1: down (name)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	ospfIfAuthKey
OID:	1.3.6.1.2.1.14.7.1.16
Size list:	1: 0..256
Default values:	1: 0000000000000000 (hex-str)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	ospfIfMulticastForwarding
OID:	1.3.6.1.2.1.14.7.1.18
Value list:	1: blocked(1) 
 	2: multicast(2) 
 	3: unicast(3) 
Default values:	1: blocked (name)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	ospfIfDemand
OID:	1.3.6.1.2.1.14.7.1.19
Default values:	1: false (name)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	ospfIfAuthType
OID:	1.3.6.1.2.1.14.7.1.20
Size list:	1: 0..255
Default values:	1: 0 (int)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13.8. [bookmark: _Toc63260717]邻居信息
	总的节点：
ospfNbrEntry（1.3.6.1.2.1.14.10.1）
明细节点OID值：
1.3.6.1.2.1.14.10.1.1～1.3.6.1.2.1.14.10.1.11
获取邻接点地址：
1: ospfNbrIpAddr.100.1.1.2.0 (ipaddress) 100.1.1.2 //1.3.6.1.2.1.14.10.1.1，邻居地址
2: ospfNbrIpAddr.100.1.2.2.0 (ipaddress) 100.1.2.2
37: ospfNbrAddressLessIndex.100.1.1.2.0 (integer) 0 [0] //1.3.6.1.2.1.14.10.1.2， 接口有IP地址时值为0，无时取ifIndex值。
38: ospfNbrAddressLessIndex.100.1.2.2.0 (integer) 0 [0]
73: ospfNbrRtrId.100.1.1.2.0 (ipaddress) 100.0.0.3 //1.3.6.1.2.1.14.10.1.3，路由器标识
74: ospfNbrRtrId.100.1.2.2.0 (ipaddress) 100.0.0.2
109: ospfNbrOptions.100.1.1.2.0 (integer) 66 //1.3.6.1.2.1.14.10.1.4
110: ospfNbrOptions.100.1.2.2.0 (integer) 66
145: ospfNbrPriority.100.1.1.2.0 (integer) 1 //1.3.6.1.2.1.14.10.1.5，优先级
146: ospfNbrPriority.100.1.2.2.0 (integer) 1
181: ospfNbrState.100.1.1.2.0 (integer) full(8) //1.3.6.1.2.1.14.10.1.6，状态
182: ospfNbrState.100.1.2.2.0 (integer) full(8)
217: ospfNbrEvents.100.1.1.2.0 (counter) 6 //1.3.6.1.2.1.14.10.1.7，状态改变次数
218: ospfNbrEvents.100.1.2.2.0 (counter) 6
253: ospfNbrLsRetransQLen.100.1.1.2.0 (gauge) 0 //1.3.6.1.2.1.14.10.1.8，当前重传队列长度
254: ospfNbrLsRetransQLen.100.1.2.2.0 (gauge) 0
289: ospfNbmaNbrStatus.100.1.1.2.0 (integer) notInService(2) //1.3.6.1.2.1.14.10.1.9
290: ospfNbmaNbrStatus.100.1.2.2.0 (integer) notInService(2)
325: ospfNbmaNbrPermanence.100.1.1.2.0 (integer) dynamic(1) //1.3.6.1.2.1.14.10.1.10
326: ospfNbmaNbrPermanence.100.1.2.2.0 (integer) dynamic(1)
361: ospfNbrHelloSuppressed.100.1.1.2.0 (integer) false(2) //1.3.6.1.2.1.14.10.1.11
362: ospfNbrHelloSuppressed.100.1.2.2.0 (integer) false(2)

[image: ]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	ospfNbrEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.14.10.1
Sequences:	1: ospfNbrIpAddr - IpAddress(64 - ipaddr)
 	2: ospfNbrAddressLessIndex - InterfaceIndex(2 - int, int32)
 	3: ospfNbrRtrId - RouterID(64 - ipaddr)
 	4: ospfNbrOptions - Integer32(2 - int, int32)
 	5: ospfNbrPriority - DesignatedRouterPriority(2 - int, int32)
 	6: ospfNbrState - INTEGER(2 - int, int32)
 	7: ospfNbrEvents - Counter32(65 - cntr32)
 	8: ospfNbrLsRetransQLen - Gauge32(66 - gauge32)
 	9: ospfNbmaNbrStatus - RowStatus(2 - int, int32)
 	10: ospfNbmaNbrPermanence - INTEGER(2 - int, int32)
 	11: ospfNbrHelloSuppressed - TruthValue(2 - int, int32)
Indexes:	1: ospfNbrIpAddr 
 	2: ospfNbrAddressLessIndex 
Reference:	OSPF Version 2, Section 10  The  Neighbor  Data
 	Structure
Description:	The information regarding a single neighbor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	ospfNbrState
OID:	1.3.6.1.2.1.14.10.1.6
Value list:	1: down(1) 
 	2: attempt(2) 
 	3: init(3) 
 	4: twoWay(4) 
 	5: exchangeStart(5) 
 	6: exchange(6) 
 	7: loading(7) 
 	8: full(8) 
Default values:	1: down (name)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	ospfNbmaNbrPermanence
OID:	1.3.6.1.2.1.14.10.1.10
Value list:	1: dynamic(1) 
 	2: permanent(2) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



14. [bookmark: _Toc63261031]获取OSPFV3相关信息
14.1. [bookmark: _Toc63261032]获取设备OSPFV3 Router ID
	所有接口信息描述：
ospfv3RouterId 
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.191.1.1.1
包含OSPFV3 Router ID：
1: ospfv3RouterId.0 (Ospfv3RouterIdTC) 33686018 
说明：节点的值为32位路由ID，33686018从十进制转十六进制为2020202，每两位为地址的一节，即该路由ID为2.2.2.2


14.2. [bookmark: _Toc63261033]获取设备OSPFV3 协议版本号
	所有接口信息描述：
ospfv3VersionNumber 
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.191.1.1.3
包含OSPFV3 协议版本号：version3
1: ospfv3VersionNumber.0 (integer) version3(3)
说明：节点的值为版本信息，当前版本为版本3，主要提供对IPv6的支持


14.3. [bookmark: _Toc63261037]获取设备OSPFV3带宽参考值
	所有接口信息描述：
ospfv3ReferenceBandwidth
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.191.1.1.14
包含OSPFV3带宽参考值
1: ospfv3ReferenceBandwidth.0 (gauge) 100000
说明：节点的值为带宽参考值，此处为默认带宽，单位为kbps


15. 获取BGP相关信息
15.1. [bookmark: _Toc63260784]获取本系统BGP ID
	BGP Router ID：
bgpIdentifier
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.15.4
获取BGP的router-id：
1: bgpIdentifier.0 (ipaddress) 100.0.0.1 //BGP Router ID为100.0.0.1


15.2. [bookmark: _Toc63260785]获取本地自治系统号
	BGP Local As：
bgpLocalAS
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.15.2
获取BGP的本地AS号：
1: bgpLocalAs.0 (integer) 65000 //BGP本地AS号是65000


15.3. [bookmark: _Toc63260786]对等体基本、统计、时间参数信息
	总的节点：
bgpPeerEntry（1.3.6.1.2.1.15.3.1）
明细节点OID值：
1.3.6.1.2.1.15.3.1.1～1.3.6.1.2.1.15.3.1.24
获取bgp对等体信息：
Name:	bgpPeerEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.15.3.1
Sequences:	1: bgpPeerIdentifier - IpAddress(64 - ipaddr)
 	2: bgpPeerState - INTEGER(2 - int, int32)
 	3: bgpPeerAdminStatus - INTEGER(2 - int, int32)
 	4: bgpPeerNegotiatedVersion - Integer32(2 - int, int32)
 	5: bgpPeerLocalAddr - IpAddress(64 - ipaddr)
 	6: bgpPeerLocalPort - INTEGER(2 - int, int32)
 	7: bgpPeerRemoteAddr - IpAddress(64 - ipaddr)
 	8: bgpPeerRemotePort - INTEGER(2 - int, int32)
 	9: bgpPeerRemoteAs - INTEGER(2 - int, int32)
 	10: bgpPeerInUpdates - Counter32(65 - cntr32)
 	11: bgpPeerOutUpdates - Counter32(65 - cntr32)
 	12: bgpPeerInTotalMessages - Counter32(65 - cntr32)
 	13: bgpPeerOutTotalMessages - Counter32(65 - cntr32)
 	14: bgpPeerLastError - OCTET STRING(4 - octets)
 	15: bgpPeerFsmEstablishedTransitions - Counter32(65 - cntr32)
 	16: bgpPeerFsmEstablishedTime - Gauge32(66 - gauge32)
 	17: bgpPeerConnectRetryInterval - INTEGER(2 - int, int32)
 	18: bgpPeerHoldTime - INTEGER(2 - int, int32)
 	19: bgpPeerKeepAlive - INTEGER(2 - int, int32)
 	20: bgpPeerHoldTimeConfigured - INTEGER(2 - int, int32)
 	21: bgpPeerKeepAliveConfigured - INTEGER(2 - int, int32)
 	22: bgpPeerMinASOriginationInterval - INTEGER(2 - int, int32)
 	23: bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval - INTEGER(2 - int, int32)
 	24: bgpPeerInUpdateElapsedTime - Gauge32(66 - gauge32)
Indexes:	1: bgpPeerRemoteAddr 

1: bgpPeerIdentifier.10.1.1.2 (ipaddress) 2.2.2.2 //1.3.6.1.2.1.15.3.1.1, 对等体BGP Router ID
2: bgpPeerState.10.1.1.2 (integer) established(6) //1.3.6.1.2.1.15.3.1.2,对等体状态
3: bgpPeerAdminStatus.10.1.1.2 (integer) start(2) //1.3.6.1.2.1.15.3.1.3,对等体管理状态
4: bgpPeerNegotiatedVersion.10.1.1.2 (integer) 4//1.3.6.1.2.1.15.3.1.4,对等体协商版本
5: bgpPeerLocalAddr.10.1.1.2 (ipaddress) 10.1.1.1//1.3.6.1.2.1.15.3.1.5,对等体本地地址
6: bgpPeerLocalPort.10.1.1.2 (integer) 40320//1.3.6.1.2.1.15.3.1.6,对等体本地端口号
7: bgpPeerRemoteAddr.10.1.1.2 (ipaddress) 10.1.1.2//1.3.6.1.2.1.15.3.1.7,对等体远端地址
8: bgpPeerRemotePort.10.1.1.2 (integer) 179//1.3.6.1.2.1.15.3.1.8,对等体远端端口号
9: bgpPeerRemoteAs.10.1.1.2 (integer) 200//1.3.6.1.2.1.15.3.1.9,对等体远端AS号
10: bgpPeerInUpdates.10.1.1.2 (counter) 4//1.3.6.1.2.1.15.3.1.10,从远端收到的收到的BGP UPDATE消息数
11: bgpPeerOutUpdates.10.1.1.2 (counter) 3//1.3.6.1.2.1.15.3.1.11,向远端发出的BGP UPDATE消息数
12: bgpPeerInTotalMessages.10.1.1.2 (counter) 6//1.3.6.1.2.1.15.3.1.12, 从远端收到的收到的消息数
13: bgpPeerOutTotalMessages.10.1.1.2 (counter) 5//1.3.6.1.2.1.15.3.1.13, 向远端发出的消息数
14: bgpPeerLastError.10.1.1.2 (octet string) 00.00 (hex) //1.3.6.1.2.1.15.3.1.14,连接错误，0表示没有错误
15: bgpPeerFsmEstablishedTransitions.10.1.1.2 (counter) 1//1.3.6.1.2.1.15.3.1.15,进入Established状态次数
16: bgpPeerFsmEstablishedTime.10.1.1.2 (gauge) 24//1.3.6.1.2.1.15.3.1.16,最后一次Established状态持续时间
17: bgpPeerConnectRetryInterval.10.1.1.2 (integer) 32//1.3.6.1.2.1.15.3.1.17,重连接时间间隔
18: bgpPeerHoldTime.10.1.1.2 (integer) 180//1.3.6.1.2.1.15.3.1.18,保持时间
19: bgpPeerKeepAlive.10.1.1.2 (integer) 60//1.3.6.1.2.1.15.3.1.19,保活时间
20: bgpPeerHoldTimeConfigured.10.1.1.2 (integer) 180//1.3.6.1.2.1.15.3.1.20,配置的保持时间
21: bgpPeerKeepAliveConfigured.10.1.1.2 (integer) 60//1.3.6.1.2.1.15.3.1.21,配置的保活时间
22: bgpPeerMinASOriginationInterval.10.1.1.2 (integer) 30//1.3.6.1.2.1.15.3.1.22, 对等体发布同一路由的时间间隔
23: bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval.10.1.1.2 (integer) 30//1.3.6.1.2.1.15.3.1.23,最小路由发布时间间隔
24: bgpPeerInUpdateElapsedTime.10.1.1.2 (gauge) 24//1.3.6.1.2.1.15.3.1.24,上次更新时间
该节点仅能读取ipv4邻居信息。


3. [bookmark: _Toc63260787]对等体ID
	对等体ID：
bgpPeerIdentifier
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.15.3.1.1
获取BGP邻居的ID信息：
1: bgpPeerIdentifier.100.0.0.2 (ipaddress) 100.0.0.2
2: bgpPeerIdentifier.100.0.0.3 (ipaddress) 100.0.0.3
3: bgpPeerIdentifier.100.0.0.4 (ipaddress) 100.0.0.4


3. [bookmark: _Toc63260788]邻居状态
	连接状态：
bgpPeerState
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.15.3.1.2
获取BGP邻居状态信息：
26: bgpPeerState.100.0.0.2 (integer) established(6)
27: bgpPeerState.100.0.0.3 (integer) established(6)
28: bgpPeerState.100.0.0.4 (integer) established(6)
Value list:	1: idle(1) 
 	2: connect(2) 
 	3: active(3) 
 	4: opensent(4) 
 	5: openconfirm(5) 
 	6: established(6) 


3. [bookmark: _Toc63260790]协商版本
	协商版本：
bgpPeerNegotiatedVersion
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.15.3.1.4
获取BGP协商版本信息：
1: bgpPeerNegotiatedVersion.100.0.0.2 (integer) 4
2: bgpPeerNegotiatedVersion.100.0.0.3 (integer) 4
3: bgpPeerNegotiatedVersion.100.0.0.4 (integer) 4


3. [bookmark: _Toc63260791]本地IP地址
	本地IP地址：
bgpPeerLocalAddr
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.15.3.1.5 
获取BGP本地IP地址信息：
1: bgpPeerLocalAddr.100.0.0.2 (ipaddress) 100.0.0.1
2: bgpPeerLocalAddr.100.0.0.3 (ipaddress) 100.0.0.1
3: bgpPeerLocalAddr.100.0.0.4 (ipaddress) 100.0.0.1


3. [bookmark: _Toc63260793]对等体IP地址
	对等体IP地址：
bgpPeerRemoteAddr
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.15.3.1.7 
获取BGP对等体IP地址信息：
1: bgpPeerRemoteAddr.100.0.0.2 (ipaddress) 100.0.0.2
2: bgpPeerRemoteAddr.100.0.0.3 (ipaddress) 100.0.0.3
3: bgpPeerRemoteAddr.100.0.0.4 (ipaddress) 100.0.0.4


3. [bookmark: _Toc63260795]对等体AS域
	对等体AS域地址：
bgpPeerRemoteAs
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.15.3.1.9 
获取BGP对等体AS域信息：
1: bgpPeerRemoteAs.100.0.0.2 (integer) 65000
2: bgpPeerRemoteAs.100.0.0.3 (integer) 65000
3: bgpPeerRemoteAs.100.0.0.4 (integer) 65000


3. [bookmark: _Toc63260802]建立状态持续时间（秒）
	建立状态持续时间（秒）：
bgpPeerFsmEstablishedTransitions
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.15.3.1.16
获取BGP建立状态持续时间（秒）信息：
1: bgpPeerFsmEstablishedTime.100.0.0.2 (gauge) 73716
2: bgpPeerFsmEstablishedTime.100.0.0.3 (gauge) 326501
3: bgpPeerFsmEstablishedTime.100.0.0.4 (gauge) 326500


16. [bookmark: _Toc63260826]获取ISIS相关信息
对ipv4、ipv6共用下述节点。
16.1. [bookmark: _Toc63260827]ISIS系统对象信息
	ISIS系统对象：
isisSysObject（1.3.6.1.2.1.138.1.1.1）
明细OID值：
[bookmark: _GoBack]1.3.6.1.2.1.138.1.1.1.1~ 1.3.6.1.2.1.138.1.1.1.13
只能读到isis mib-binding命令绑定isis进程的信息。缺省绑定进程号最小的isis进程。
获取ISIS对象信息：
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1: isisSysVersion.0 (integer) one(1)
2: isisSysLevelType.0 (integer) level1and2(3)
3: isisSysID.0 (octet string) 00.00.00.00.00.01 (hex)
4: isisSysMaxPathSplits.0 (gauge) 32
5: isisSysMaxLSPGenInt.0 (gauge) 900
6: isisSysPollESHelloRate.0 (gauge) 50
7: isisSysWaitTime.0 (gauge) 60
8: isisSysAdminState.0 (integer) on(1)
9: isisSysL2toL1Leaking.0 (integer) false(2)
10: isisSysMaxAge.0 (gauge) 1200
11: isisSysReceiveLSPBufferSize.0 (gauge) 1497
12: isisSysProtSupported.0 (octet string) @ [ipv4(1)]
13: isisSysNotificationEnable.0 (integer) true(1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	isisSysVersion
OID:	1.3.6.1.2.1.138.1.1.1.1
Value list:	1: unknown(0) 
 	2: one(1) 
Default values:	1: one (name)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name:	isisSysProtSupported
OID:	1.3.6.1.2.1.138.1.1.1.12
Value list:	1: iso8473(0) 
 	2: ipv4(1) 
 	3: ipv6(2)


16.2. [bookmark: _Toc63260828]ISIS域地址
	ISIS域地址：
isisAreaAddr
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.1.3.1.1
获取ISIS域地址信息：
1: isisAreaAddr.3.0.0.5 (octet string) 00.00.05 (hex)


16.3. [bookmark: _Toc63260829]ISIS路由主机名
	ISIS路由主机名：
isisRouterHostName
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.1.6.1.3
获取ISIS路由主机名信息：
1: isisRouterHostName.0.0.0.0.0.1.1 (octet string) (zero-length) 
2: isisRouterHostName.0.0.0.0.0.1.2 (octet string) (zero-length) 
3: isisRouterHostName.0.0.0.0.0.2.1 (octet string) (zero-length)


16.4. [bookmark: _Toc63260830]ISIS路由ID
	ISIS路由ID：
isisRouterID
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.1.6.1.4
获取ISIS路由ID信息：
9: isisRouterID.0.0.0.0.0.1.1 (gauge) 0
10: isisRouterID.0.0.0.0.0.1.2 (gauge) 0
11: isisRouterID.0.0.0.0.0.2.1 (gauge) 0


16.5. [bookmark: _Toc63260831]ISIS 系统Level信息
	ISIS level 总的信息(1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1)：
isisRouterID
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.1~1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.9
获取ISIS leve 明细信息：
Name:	isisSysLevelEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1
Sequences:	1: isisSysLevelIndex - IsisISLevel(2 - int, int32)
 	2: isisSysLevelOrigLSPBuffSize - IsisLSPBuffSize(66 - gauge32)
 	3: isisSysLevelMinLSPGenInt - IsisUnsigned16TC(66 - gauge32)
 	4: isisSysLevelState - IsisLevelState(2 - int, int32)
 	5: isisSysLevelSetOverload - TruthValue(2 - int, int32)
 	6: isisSysLevelSetOverloadUntil - Unsigned32(66 - gauge32)
 	7: isisSysLevelMetricStyle - IsisMetricStyle(2 - int, int32)
 	8: isisSysLevelSPFConsiders - IsisMetricStyle(2 - int, int32)
 	9: isisSysLevelTEEnabled - TruthValue(2 - int, int32)
Indexes:	1: isisSysLevelIndex
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1: isisSysLevelOrigLSPBuffSize.1 (gauge) 1497 //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.2
2: isisSysLevelOrigLSPBuffSize.2 (gauge) 1497
3: isisSysLevelMinLSPGenInt.1 (gauge) 1 //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.3
4: isisSysLevelMinLSPGenInt.2 (gauge) 1 
5: isisSysLevelState.1 (integer) on(2) //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.4
6: isisSysLevelState.2 (integer) on(2)
7: isisSysLevelSetOverload.1 (integer) false(2) //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.5
8: isisSysLevelSetOverload.2 (integer) false(2)
9: isisSysLevelSetOverloadUntil.1 (gauge) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.6
10: isisSysLevelSetOverloadUntil.2 (gauge) 0
11: isisSysLevelMetricStyle.1 (integer) narrow(1) //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.7
12: isisSysLevelMetricStyle.2 (integer) narrow(1)
13: isisSysLevelSPFConsiders.1 (integer) narrow(1) //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.8
14: isisSysLevelSPFConsiders.2 (integer) narrow(1)15: isisSysLevelTEEnabled.1 (integer) false(2) //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.9
16: isisSysLevelTEEnabled.2 (integer) false(2)


16.6. [bookmark: _Toc63260832]ISIS 链路全局信息
	ISIS 链路总的信息(1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1：
isisCircEntry
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.1~1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.14
获取ISIS 总的链路信息：
Name:	isisCircEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1
Sequences:	1: isisCircIndex - IndexInteger(66 - gauge32)
 	2: isisCircIfIndex - InterfaceIndex(2 - int, int32)
 	3: isisCircAdminState - IsisAdminState(2 - int, int32)
 	4: isisCircExistState - RowStatus(2 - int, int32)
 	5: isisCircType - INTEGER(2 - int, int32)
 	6: isisCircExtDomain - TruthValue(2 - int, int32)
 	7: isisCircLevelType - IsisLevel(2 - int, int32)
 	8: isisCircPassiveCircuit - TruthValue(2 - int, int32)
 	9: isisCircMeshGroupEnabled - INTEGER(2 - int, int32)
 	10: isisCircMeshGroup - Unsigned32(66 - gauge32)
 	11: isisCircSmallHellos - TruthValue(2 - int, int32)
 	12: isisCircLastUpTime - TimeStamp(67 - timeticks)
 	13: isisCirc3WayEnabled - TruthValue(2 - int, int32)
 	14: isisCircExtendedCircID - Unsigned32(66 - gauge32)
Indexes:	1: isisCircIndex
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1: isisCircIfIndex.1 (integer) 6483 [6483] // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.2
1: isisCircAdminState.1 (integer) on(1) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.3
1: isisCircExistState.1 (integer) active(1) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.4
1: isisCircType.1 (integer) broadcast(1) //1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.5 // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.5
1: isisCircExtDomain.1 (integer) false(2) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.6
1: isisCircLevelType.1 (integer) level1and2(3) //1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.7 // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.7
1: isisCircPassiveCircuit.1 (integer) false(2) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.81: isisCircMeshGroupEnabled.1 (integer) inactive(1) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.9
1: isisCircMeshGroup.1 (gauge) 0 // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.10
1: isisCircSmallHellos.1 (integer) false(2) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.11
1: isisCircLastUpTime.1 (timeticks) 1 days 00h:47m:45s.00th (8926500) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.12
1: isisCirc3WayEnabled.1 (integer) false(2) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.13
1: isisCircExtendedCircID.1 (gauge) 0 // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.14
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Name:	isisCircType
OID:	1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.5
Value list:	1: broadcast(1) 
 	2: ptToPt(2) 
 	3: staticIn(3) 
 	4: staticOut(4) 
 	5: dA(5)


16.7. [bookmark: _Toc63260833]ISIS 链路邻接信息
	ISIS 链路邻接信息(1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1)：
isisCircLevelEntry
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.1~ 1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.14
获取ISIS 链路邻接明细信息：
Name:	isisCircLevelEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1
Sequences:	1: isisCircLevelIndex - IsisISLevel(2 - int, int32)
 	2: isisCircLevelMetric - IsisDefaultMetric(66 - gauge32)
 	3: isisCircLevelWideMetric - IsisWideMetric(66 - gauge32)
 	4: isisCircLevelISPriority - IsisISPriority(66 - gauge32)
 	5: isisCircLevelIDOctet - Unsigned32(66 - gauge32)
 	6: isisCircLevelID - IsisCircuitID(4 - octets)
 	7: isisCircLevelDesIS - IsisCircuitID(4 - octets)
 	8: isisCircLevelHelloMultiplier - Unsigned32(66 - gauge32)
 	9: isisCircLevelHelloTimer - Unsigned32(66 - gauge32)
 	10: isisCircLevelDRHelloTimer - Unsigned32(66 - gauge32)
 	11: isisCircLevelLSPThrottle - IsisUnsigned16TC(66 - gauge32)
 	12: isisCircLevelMinLSPRetransInt - Unsigned32(66 - gauge32)
 	13: isisCircLevelCSNPInterval - Unsigned32(66 - gauge32)
 	14: isisCircLevelPartSNPInterval - Unsigned32(66 - gauge32)
Indexes:	1: isisCircIndex 
 	2: isisCircLevelIndex
1: isisCircLevelMetric.1.1 (gauge) 10 //1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.2
2: isisCircLevelMetric.1.2 (gauge) 10
3: isisCircLevelWideMetric.1.1 (gauge) 10//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.3
4: isisCircLevelWideMetric.1.2 (gauge) 10
5: isisCircLevelISPriority.1.1 (gauge) 64//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.4
6: isisCircLevelISPriority.1.2 (gauge) 64
7: isisCircLevelIDOctet.1.1 (gauge) 1//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.5
8: isisCircLevelIDOctet.1.2 (gauge) 1
9: isisCircLevelID.1.1 (octet string) (zero-length) //1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.6
10: isisCircLevelID.1.2 (octet string) (zero-length) 
11: isisCircLevelDesIS.1.1 (octet string) 00.00.00.00.00.02.01 (hex) //1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.7
12: isisCircLevelDesIS.1.2 (octet string) 00.00.00.00.00.02.01 (hex)
13: isisCircLevelHelloMultiplier.1.1 (gauge) 3//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.8
14: isisCircLevelHelloMultiplier.1.2 (gauge) 3
15: isisCircLevelHelloTimer.1.1 (gauge) 10000//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.9
16: isisCircLevelHelloTimer.1.2 (gauge) 10000
17: isisCircLevelDRHelloTimer.1.1 (gauge) 3000//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.10
18: isisCircLevelDRHelloTimer.1.2 (gauge) 3000
19: isisCircLevelLSPThrottle.1.1 (gauge) 33//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.11
20: isisCircLevelLSPThrottle.1.2 (gauge) 33
21: isisCircLevelMinLSPRetransInt.1.1 (gauge) 5//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.12
22: isisCircLevelMinLSPRetransInt.1.2 (gauge) 5
23: isisCircLevelCSNPInterval.1.1 (gauge) 10//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.13
24: isisCircLevelCSNPInterval.1.2 (gauge) 10
25: isisCircLevelPartSNPInterval.1.1 (gauge) 2//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.14
26: isisCircLevelPartSNPInterval.1.2 (gauge) 2



7. [bookmark: _Toc63260834]链路cost值
	ISIS 链路cost值：
isisCircLevelMetric
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.2
获取ISIS cost值信息：
1: isisCircLevelMetric.1.1 (gauge) 10
2: isisCircLevelMetric.1.2 (gauge) 10
3: isisCircLevelMetric.2.1 (gauge) 10


7. [bookmark: _Toc63260835]链路wide cost值
	ISIS 链路wide cost值：
isisCircLevelWideMetric
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.3
获取ISIS cost值信息：
1: isisCircLevelWideMetric.1.1 (gauge) 10
2: isisCircLevelWideMetric.1.2 (gauge) 10
3: isisCircLevelWideMetric.2.1 (gauge) 10


7. [bookmark: _Toc63260836]链路DIS优先级
	ISIS接口的DIS优先级：
isisCircLevelISPriority
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.4
获取ISIS接口的DIS优先级信息（默认64）：
1: isisCircLevelISPriority.1.1 (gauge) 64
2: isisCircLevelISPriority.1.2 (gauge) 64
3: isisCircLevelISPriority.2.1 (gauge) 64


7. [bookmark: _Toc63260837]链路DIS
	ISIS链路DIS：
isisCircLevelDesIS
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.7
获取ISIS链路DIS信息：
1: isisCircLevelDesIS.1.1 (octet string) 00.00.00.00.00.01.01 (hex)
2: isisCircLevelDesIS.1.2 (octet string) 00.00.00.00.00.01.01 (hex)
3: isisCircLevelDesIS.2.1 (octet string) 00.00.00.00.00.01.02 (hex)


16.8. [bookmark: _Toc63260845]ISIS 系统计数
	ISIS系统计数：
isisSystemCounterEntry（1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1）
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.1～1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.13
获取ISIS 系统计数：
Name:	isisSystemCounterEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1
Sequences:	1: isisSysStatLevel - IsisISLevel(2 - int, int32)
 	2: isisSysStatCorrLSPs - Counter32(65 - cntr32)
 	3: isisSysStatAuthTypeFails - Counter32(65 - cntr32)
 	4: isisSysStatAuthFails - Counter32(65 - cntr32)
 	5: isisSysStatLSPDbaseOloads - Counter32(65 - cntr32)
 	6: isisSysStatManAddrDropFromAreas - Counter32(65 - cntr32)
 	7: isisSysStatAttmptToExMaxSeqNums - Counter32(65 - cntr32)
 	8: isisSysStatSeqNumSkips - Counter32(65 - cntr32)
 	9: isisSysStatOwnLSPPurges - Counter32(65 - cntr32)
 	10: isisSysStatIDFieldLenMismatches - Counter32(65 - cntr32)
 	11: isisSysStatPartChanges - Counter32(65 - cntr32)
 	12: isisSysStatSPFRuns - Counter32(65 - cntr32)
 	13: isisSysStatLSPErrors - Counter32(65 - cntr32)
Indexes:	1: isisSysStatLevel
Description:	System-wide IS-IS counters.

1: isisSysStatCorrLSPs.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.2
2: isisSysStatCorrLSPs.2 (counter) 0
3: isisSysStatAuthTypeFails.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.3
4: isisSysStatAuthTypeFails.2 (counter) 0
5: isisSysStatAuthFails.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.4
6: isisSysStatAuthFails.2 (counter) 0
7: isisSysStatLSPDbaseOloads.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.5
8: isisSysStatLSPDbaseOloads.2 (counter) 0
9: isisSysStatManAddrDropFromAreas.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.6
10: isisSysStatManAddrDropFromAreas.2 (counter) 0
11: isisSysStatAttmptToExMaxSeqNums.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.7
12: isisSysStatAttmptToExMaxSeqNums.2 (counter) 0
13: isisSysStatSeqNumSkips.1 (counter) 1 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.8
14: isisSysStatSeqNumSkips.2 (counter) 1
15: isisSysStatOwnLSPPurges.1 (counter) 84 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.9
16: isisSysStatOwnLSPPurges.2 (counter) 294
17: isisSysStatIDFieldLenMismatches.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.10
18: isisSysStatIDFieldLenMismatches.2 (counter) 0
19: isisSysStatPartChanges.1 (counter) 1 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.11
20: isisSysStatPartChanges.2 (counter) 1
21: isisSysStatSPFRuns.1 (counter) 40 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.12
22: isisSysStatSPFRuns.2 (counter) 40
23: isisSysStatLSPErrors.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.13
24: isisSysStatLSPErrors.2 (counter) 0


16.9. [bookmark: _Toc63260846]ISIS 链路计数
	ISIS系统计数：
 isisCircuitCounterEntry（1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1）
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.5.21.1～1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.10
获取ISIS 系统计数：
Name:	isisCircuitCounterEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1
Sequences:	1: isisCircuitType - INTEGER(2 - int, int32)
 	2: isisCircAdjChanges - Counter32(65 - cntr32)
 	3: isisCircNumAdj - Unsigned32(66 - gauge32)
 	4: isisCircInitFails - Counter32(65 - cntr32)
 	5: isisCircRejAdjs - Counter32(65 - cntr32)
 	6: isisCircIDFieldLenMismatches - Counter32(65 - cntr32)
 	7: isisCircMaxAreaAddrMismatches - Counter32(65 - cntr32)
 	8: isisCircAuthTypeFails - Counter32(65 - cntr32)
 	9: isisCircAuthFails - Counter32(65 - cntr32)
 	10: isisCircLANDesISChanges - Counter32(65 - cntr32)
Indexes:	1: isisCircIndex 
 	2: isisCircuitType
1: isisCircAdjChanges.1.2 (counter) 3 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.2
2: isisCircNumAdj.1.2 (gauge) 1 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.3
3: isisCircInitFails.1.2 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.4
4: isisCircRejAdjs.1.2 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.5
5: isisCircIDFieldLenMismatches.1.2 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.6
6: isisCircMaxAreaAddrMismatches.1.2 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.7
7: isisCircAuthTypeFails.1.2 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.8
8: isisCircAuthFails.1.2 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.9
9: isisCircLANDesISChanges.1.2 (counter) 3 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.10


9. [bookmark: _Toc63260847]邻居状态变化次数
	ISIS邻居状态变化次数：
isisCircAdjChanges
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.2
获取ISIS邻居状态变化次数：
1: isisCircAdjChanges.1.1 (counter) 7
2: isisCircAdjChanges.1.2 (counter) 7
3: isisCircAdjChanges.2.1 (counter) 7


9. [bookmark: _Toc63260848]接口邻居个数
	ISIS接口邻居个数：
isisCircNumAdj
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.3
获取ISIS接口邻居个数：
1: isisCircNumAdj.1.1 (gauge) 1
2: isisCircNumAdj.1.2 (gauge) 1
3: isisCircNumAdj.2.1 (gauge) 1


16.10. [bookmark: _Toc63260861]ISIS 邻接表
	ISIS邻接表：
isisISAdjEntry（1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1）
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.1～1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.11
Name:	isisISAdjEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1
Sequences:	1: isisISAdjIndex - Unsigned32(66 - gauge32)
 	2: isisISAdjState - INTEGER(2 - int, int32)
 	3: isisISAdj3WayState - INTEGER(2 - int, int32)
 	4: isisISAdjNeighSNPAAddress - IsisOSINSAddress(4 - octets)
 	5: isisISAdjNeighSysType - INTEGER(2 - int, int32)
 	6: isisISAdjNeighSysID - IsisSystemID(4 - octets)
 	7: isisISAdjNbrExtendedCircID - Unsigned32(66 - gauge32)
 	8: isisISAdjUsage - IsisLevel(2 - int, int32)
 	9: isisISAdjHoldTimer - IsisUnsigned16TC(66 - gauge32)
 	10: isisISAdjNeighPriority - IsisISPriority(66 - gauge32)
 	11: isisISAdjLastUpTime - TimeStamp(67 - timeticks)
Indexes:	1: isisCircIndex 
 	2: isisISAdjIndex 
1: isisISAdjState.1.1 (integer) up(3) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.2
2: isisISAdj3WayState.1.1 (integer) down(2) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.3
3: isisISAdjNeighSNPAAddress.1.1 (octet string) 7E.87.C6.B5.02.0E (hex) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.4
4: isisISAdjNeighSysType.1.1 (integer) l2IntermediateSystem(2) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.5
5: isisISAdjNeighSysID.1.1 (octet string) 00.00.00.00.00.02 (hex) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.6
6: isisISAdjNbrExtendedCircID.1.1 (gauge) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.7
7: isisISAdjUsage.1.1 (integer) level2(2) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.8
8: isisISAdjHoldTimer.1.1 (gauge) 9 //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.9
9: isisISAdjNeighPriority.1.1 (gauge) 64 //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.10
10: isisISAdjLastUpTime.1.1 (timeticks) 0 days 00h:41m:20s.00th (248000) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.1


10. [bookmark: _Toc63260862]ISIS邻居状态
	ISIS邻居状态：
isisISAdjState
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.2
获取ISIS邻居状态信息：
1: isisISAdjState.1.1 (integer) up(3)
2: isisISAdjState.1.2 (integer) up(3)
3: isisISAdjState.2.1 (integer) up(3)
Value list:	1: down(1) 
 	2: initializing(2) 
 	3: up(3) 
 	4: failed(4)


10. [bookmark: _Toc63260863]ISIS邻居3Way状态
	ISIS邻居3Way状态：
isisISAdj3WayState
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.3
获取ISIS邻居3Way状态信息：
1: isisISAdj3WayState.1.1 (integer) down(2)
2: isisISAdj3WayState.1.2 (integer) down(2)
3: isisISAdj3WayState.2.1 (integer) down(2)
Value list:	1: up(0) 
 	2: initializing(1) 
 	3: down(2) 
 	4: failed(3)


10. [bookmark: _Toc63260865]ISIS邻居类型
	ISIS邻居类型：
isisISAdjNeighSysType
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.5
获取ISIS邻居类型信息：
1: isisISAdjNeighSysType.1.1 (integer) l1L2IntermediateSystem(3)
2: isisISAdjNeighSysType.1.2 (integer) l1L2IntermediateSystem(3)
3: isisISAdjNeighSysType.2.1 (integer) l1L2IntermediateSystem(3)
Value list:	1: l1IntermediateSystem(1) 
 	2: l2IntermediateSystem(2) 
 	3: l1L2IntermediateSystem(3) 
 	4: unknown(4)


10. [bookmark: _Toc63260866]ISIS邻居系统ID
	ISIS邻居系统ID：
isisISAdjNeighSysID
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.6
获取ISIS邻居系统ID信息：
1: isisISAdjNeighSysID.1.1 (octet string) 00.00.00.00.00.02 (hex)
2: isisISAdjNeighSysID.1.2 (octet string) 00.00.00.00.00.02 (hex)
3: isisISAdjNeighSysID.2.1 (octet string) 00.00.00.00.00.02 (hex)


10. [bookmark: _Toc63260871]ISIS邻居UP时间
	ISIS邻居UP时间：
isisISAdjLastUpTime
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.11
获取ISIS邻居UP时间信息：
1: isisISAdjLastUpTime.1.1 (timeticks) 1 days 05h:14m:34s.00th (10527400)
2: isisISAdjLastUpTime.1.2 (timeticks) 1 days 05h:14m:34s.00th (10527400)
3: isisISAdjLastUpTime.2.1 (timeticks) 1 days 05h:14m:34s.00th (10527400)


16.11. [bookmark: _Toc63260872]ISIS 邻居区域地址
	ISIS邻居区域地址：
isisISAdjLastUpTime
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.6.2.1.2
获取ISIS邻居区域地址信息：
1: isisISAdjAreaAddress.1.1.1 (octet string) 00.00.05 (hex)
2: isisISAdjAreaAddress.1.2.1 (octet string) 00.00.05 (hex)
3: isisISAdjAreaAddress.2.1.1 (octet string) 00.00.05 (hex)


16.12. [bookmark: _Toc63260873]IS-IS 邻居IP地址
	ISIS邻接IP地址：
isisISAdjIPAddrEntry（1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1）
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1.1～1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1.3
Name:	isisISAdjIPAddrEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1
Sequences:	1: isisISAdjIPAddrIndex - Unsigned32(66 - gauge32)
 	2: isisISAdjIPAddrType - InetAddressType(2 - int, int32)
 	3: isisISAdjIPAddrAddress - InetAddress(4 - octets)
Indexes:	1: isisCircIndex 
 	2: isisISAdjIndex 
 	3: isisISAdjIPAddrIndex
1: isisISAdjIPAddrType.1.1.1 (integer) ipv4(1)  //1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1.2
2: isisISAdjIPAddrAddress.1.1.1 (octet string) 0A.01.01.02 (hex)  //1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1.3



12. [bookmark: _Toc63260874]ISIS 邻居IP地址类型
	ISIS邻居IP地址类型：
isisISAdjIPAddrType
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1.2
获取ISIS邻居IP地址类型信息：
1: isisISAdjIPAddrType.1.1.1 (integer) ipv4(1)
2: isisISAdjIPAddrType.1.2.1 (integer) ipv4(1)
3: isisISAdjIPAddrType.2.1.1 (integer) ipv4(1)


12. [bookmark: _Toc63260875]ISIS 邻居IP地址
	ISIS邻居IP地址：
isisISAdjIPAddrAddress
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1.3
获取ISIS邻居IP地址信息：
1: isisISAdjIPAddrAddress.1.1.1 (octet string) 64.01.02.02 (hex)
2: isisISAdjIPAddrAddress.1.2.1 (octet string) 64.01.02.02 (hex)
3: isisISAdjIPAddrAddress.2.1.1 (octet string) 64.01.03.02 (hex)


17. [bookmark: _Toc63260932]Mpls LDP
17.1. [bookmark: _Toc63260933]Mpls ldp lsr id
	Mpls Ldp LsrId：
mplsLdpLsrId
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.1.1
获取Mpls Ldp LsrId信息：
1: mplsLdpLsrId.0 (octet string) 64.00.00.01 (hex)


17.2. [bookmark: _Toc63260936]Mpls ldp实体表
2. [bookmark: _Toc63260937]Mpls Ldp 实体保护版本、管理、操作状态
	――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Name:	mplsLdpEntityProtocolVersion
OID:	1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.3
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Name:	mplsLdpEntityAdminStatus
OID:	1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.4
Value list:	1: enable(1) 
 	2: disable(2) 
Default values:	1: enable (name)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Name:	mplsLdpEntityOperStatus
OID:	1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.5
Value list:	1: unknown(1) 
 	2: enabled(2) 
 	3: disabled(3)
1: mplsLdpEntityProtocolVersion.100.0.0.1.0.0.1 (gauge) 1
2: mplsLdpEntityProtocolVersion.100.0.0.1.0.0.2 (gauge) 1
3: mplsLdpEntityProtocolVersion.100.0.0.1.0.0.3 (gauge) 1

1: mplsLdpEntityAdminStatus.100.0.0.1.0.0.1 (integer) enable(1)
2: mplsLdpEntityAdminStatus.100.0.0.1.0.0.2 (integer) enable(1)
3: mplsLdpEntityAdminStatus.100.0.0.1.0.0.3 (integer) enable(1)

1: mplsLdpEntityOperStatus.100.0.0.1.0.0.1 (integer) enabled(2)
2: mplsLdpEntityOperStatus.100.0.0.1.0.0.2 (integer) enabled(2)
3: mplsLdpEntityOperStatus.100.0.0.1.0.0.3 (integer) enabled(2)


2. [bookmark: _Toc63260951]Mpls Ldp实体邻居地址
	Mpls Ldp实体邻居地址：
mplsLdpEntityTargetPeerAddr
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.19
获取Mpls Ldp实体邻居地址信息：
36: mplsLdpEntityTargetPeerAddr.100.0.0.1.0.0.36 (octet string) (zero-length) 
37: mplsLdpEntityTargetPeerAddr.100.0.0.1.0.0.37 (octet string) 100.0.0.2
38: mplsLdpEntityTargetPeerAddr.100.0.0.1.0.0.38 (octet string) 100.0.0.3


2. [bookmark: _Toc63260955]Mpls Ldp实体状态
	Mpls Ldp实体状态：
mplsLdpEntityRowStatus
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.23
获取Mpls Ldp实体邻居地址信息：
37: mplsLdpEntityRowStatus.100.0.0.1.0.0.37 (integer) active(1)
38: mplsLdpEntityRowStatus.100.0.0.1.0.0.38 (integer) active(1)
39: mplsLdpEntityRowStatus.100.0.0.1.0.0.39 (integer) active(1)


17.3. [bookmark: _Toc63260956]Mpls ldp实体统计信息
	[bookmark: _Toc261593306][bookmark: struct_0_10988_x1215_1460699003][bookmark: _Toc377645586]Name:	mplsLdpEntityStatsEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.4.1
Sequences:	1: mplsLdpEntityStatsSessionAttempts - Counter32(65 - cntr32)
 	2: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedNoHelloErrors - Counter32(65 - cntr32)
 	3: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedAdErrors - Counter32(65 - cntr32)
 	4: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedMaxPduErrors - Counter32(65 - cntr32)
 	5: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedLRErrors - Counter32(65 - cntr32)
 	6: mplsLdpEntityStatsBadLdpIdentifierErrors - Counter32(65 - cntr32)
 	7: mplsLdpEntityStatsBadPduLengthErrors - Counter32(65 - cntr32)
 	8: mplsLdpEntityStatsBadMessageLengthErrors - Counter32(65 - cntr32)
 	9: mplsLdpEntityStatsBadTlvLengthErrors - Counter32(65 - cntr32)
 	10: mplsLdpEntityStatsMalformedTlvValueErrors - Counter32(65 - cntr32)
 	11: mplsLdpEntityStatsKeepAliveTimerExpErrors - Counter32(65 - cntr32)
 	12: mplsLdpEntityStatsShutdownReceivedNotifications - Counter32(65 - cntr32)
 	13: mplsLdpEntityStatsShutdownSentNotifications - Counter32(65 - cntr32)
Augments:	1: mplsLdpEntityEntry
1: mplsLdpEntityStatsSessionAttempts.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 7
2: mplsLdpEntityStatsSessionAttempts.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 1
3: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedNoHelloErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0
4: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedNoHelloErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0
5: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedAdErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0
6: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedAdErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0
7: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedMaxPduErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0
8: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedMaxPduErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0
9: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedLRErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0
10: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedLRErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0
11: mplsLdpEntityStatsBadLdpIdentifierErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0
12: mplsLdpEntityStatsBadLdpIdentifierErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0
13: mplsLdpEntityStatsBadPduLengthErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0
14: mplsLdpEntityStatsBadPduLengthErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0
15: mplsLdpEntityStatsBadMessageLengthErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0
16: mplsLdpEntityStatsBadMessageLengthErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0
17: mplsLdpEntityStatsBadTlvLengthErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0
18: mplsLdpEntityStatsBadTlvLengthErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0
19: mplsLdpEntityStatsMalformedTlvValueErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0
20: mplsLdpEntityStatsMalformedTlvValueErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0
21: mplsLdpEntityStatsKeepAliveTimerExpErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0
22: mplsLdpEntityStatsKeepAliveTimerExpErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0
23: mplsLdpEntityStatsShutdownReceivedNotifications.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0
24: mplsLdpEntityStatsShutdownReceivedNotifications.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0
25: mplsLdpEntityStatsShutdownSentNotifications.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 6
26: mplsLdpEntityStatsShutdownSentNotifications.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0


17.4. [bookmark: _Toc63260957]Mpls ldp连接建立时间
	Mpls Ldp连接建立时间：
mplsLdpEntityRowStatus
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.1
获取Mpls Ldp连接建立时间信息：
1: mplsLdpPeerLastChange.0 (timeticks) 2 days 22h:17m:48s.54th (25306854)


17.5. [bookmark: _Toc63260958][bookmark: _Toc63260963]Mpls ldp邻居信息
	Mpls Ldp邻居传输地址：
mplsLdpPeerTransportAddr
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.2.1.5
获取Mpls Ldp邻居传输地址信息：
7: mplsLdpPeerTransportAddr.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (octet string) 2.2.2.2
8: mplsLdpPeerTransportAddr.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (octet string) 3.3.3.3


17.6. Mpls ldp Session
	Name:	mplsLdpSessionEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.3.1
Sequences:	1: mplsLdpSessionStateLastChange - TimeStamp(67 - timeticks)
 	2: mplsLdpSessionState - INTEGER(2 - int, int32)
 	3: mplsLdpSessionRole - INTEGER(2 - int, int32)
 	4: mplsLdpSessionProtocolVersion - Unsigned32(66 - gauge32)
 	5: mplsLdpSessionKeepAliveHoldTimeRem - TimeInterval(2 - int, int32)
 	6: mplsLdpSessionKeepAliveTime - Unsigned32(66 - gauge32)
 	7: mplsLdpSessionMaxPduLength - Unsigned32(66 - gauge32)
 	8: mplsLdpSessionDiscontinuityTime - TimeStamp(67 - timeticks)
Augments:	1: mplsLdpPeerEntry
1: mplsLdpSessionStateLastChange.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (timeticks) 0 days 02h:11m:04s.00th (786400)
2: mplsLdpSessionStateLastChange.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (timeticks) 0 days 05h:17m:34s.00th (1905400)
3: mplsLdpSessionState.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (integer) operational(5)
4: mplsLdpSessionState.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (integer) operational(5)
5: mplsLdpSessionRole.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (integer) active(2)
6: mplsLdpSessionRole.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (integer) active(2)
7: mplsLdpSessionProtocolVersion.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (gauge) 1
8: mplsLdpSessionProtocolVersion.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (gauge) 1
9: mplsLdpSessionKeepAliveHoldTimeRem.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (integer) 37
10: mplsLdpSessionKeepAliveHoldTimeRem.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (integer) 30
11: mplsLdpSessionKeepAliveTime.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (gauge) 45
12: mplsLdpSessionKeepAliveTime.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (gauge) 45
13: mplsLdpSessionMaxPduLength.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (gauge) 4096
14: mplsLdpSessionMaxPduLength.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (gauge) 4096
15: mplsLdpSessionDiscontinuityTime.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (timeticks) 0 days 02h:11m:04s.00th (786400)
16: mplsLdpSessionDiscontinuityTime.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (timeticks) 0 days 05h:17m:34s.00th (1905400)

Name:	mplsLdpSessionState
OID:	1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.3.1.2
Value list:	1: nonexistent(1) 
 	2: initialized(2) 
 	3: openrec(3) 
 	4: opensent(4) 
 	5: operational(5)

Name:	mplsLdpSessionRole
OID:	1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.3.1.3
Value list:	1: unknown(1) 
 	2: active(2) 
 	3: passive(3)


17.7. [bookmark: _Toc63260964]Mpls ldp Session统计信息
	Name:	mplsLdpSessionStatsEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.4.1
Sequences:	1: mplsLdpSessionStatsUnknownMesTypeErrors - Counter32(65 - cntr32)
 	2: mplsLdpSessionStatsUnknownTlvErrors - Counter32(65 - cntr32)
Augments:	1: mplsLdpPeerEntry
1: mplsLdpSessionStatsUnknownMesTypeErrors.3.3.3.3.0.0.1.4.4.4.4.0.0 (counter) 0
2: mplsLdpSessionStatsUnknownMesTypeErrors.3.3.3.3.0.0.2.1.1.1.1.0.0 (counter) 0
3: mplsLdpSessionStatsUnknownTlvErrors.3.3.3.3.0.0.1.4.4.4.4.0.0 (counter) 0
4: mplsLdpSessionStatsUnknownTlvErrors.3.3.3.3.0.0.2.1.1.1.1.0.0 (counter) 0


18. [bookmark: _Toc63260968]Mpls L3vpn
18.1. [bookmark: _Toc63260969]Mpls l3vpn总体信息
	Name:	mplsL3VpnScalars
OID:	1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1

1: mplsL3VpnConfiguredVrfs.0 (gauge) 103   // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.1
2: mplsL3VpnActiveVrfs.0 (gauge) 100        // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.2
3: mplsL3VpnConnectedInterfaces.0 (gauge) 202    // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.3
4: mplsL3VpnNotificationEnable.0 (integer) true(1)   // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.4
5: mplsL3VpnVrfConfMaxPossRts.0 (gauge) 0      // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.5
6: mplsL3VpnVrfConfRteMxThrshTime.0 (gauge) 0 // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.6
7: mplsL3VpnIllLblRcvThrsh.0 (gauge) 0            // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.7


18.2. [bookmark: _Toc63260971]Mpls l3vpn Vrf表
	Name:	mplsL3VpnVrfEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1
Sequences:	1: mplsL3VpnVrfName - MplsL3VpnName(4 - octets)
 	2: mplsL3VpnVrfVpnId - VPNIdOrZero(4 - octets)
 	3: mplsL3VpnVrfDescription - SnmpAdminString(4 - octets)
 	4: mplsL3VpnVrfRD - MplsL3VpnRouteDistinguisher(4 - octets)
 	5: mplsL3VpnVrfCreationTime - TimeStamp(67 - timeticks)
 	6: mplsL3VpnVrfOperStatus - INTEGER(2 - int, int32)
 	7: mplsL3VpnVrfActiveInterfaces - Gauge32(66 - gauge32)
 	8: mplsL3VpnVrfAssociatedInterfaces - Unsigned32(66 - gauge32)
 	9: mplsL3VpnVrfConfMidRteThresh - Unsigned32(66 - gauge32)
 	10: mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh - Unsigned32(66 - gauge32)
 	11: mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes - Unsigned32(66 - gauge32)
 	12: mplsL3VpnVrfConfLastChanged - TimeStamp(67 - timeticks)
 	13: mplsL3VpnVrfConfRowStatus - RowStatus(2 - int, int32)
 	14: mplsL3VpnVrfConfAdminStatus - INTEGER(2 - int, int32)
 	15: mplsL3VpnVrfConfStorageType - StorageType(2 - int, int32)
Indexes:	1: mplsL3VpnVrfName


2. [bookmark: _Toc63260972]Mpls Vrf VpnId
	Mpls Vrf VpnId：
mplsL3VpnVrfVpnId
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.2
获取Mpls Vrf VpnId信息：
1: mplsL3VpnVrfVpnId.6.118.112.110.49.48.48 (octet string) (zero-length) 
2: mplsL3VpnVrfVpnId.6.118.112.110.49.48.49 (octet string) (zero-length) 
3: mplsL3VpnVrfVpnId.6.118.112.110.49.48.50 (octet string) (zero-length)
Vpnid不是指定给vrf的，值就为0。


2. [bookmark: _Toc63260973]Mpls Vrf 描述
	Mpls Vrf描述：
mplsL3VpnVrfDescription
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.3
获取Mpls Vrf描述信息：
1: mplsL3VpnVrfDescription.6.118.112.110.49.48.48 (octet string) (zero-length) 
2: mplsL3VpnVrfDescription.6.118.112.110.49.48.49 (octet string) (zero-length) 
3: mplsL3VpnVrfDescription.6.118.112.110.49.48.50 (octet string) (zero-length)


2. [bookmark: _Toc63260974]Mpls Vrf RD
	Mpls Vrf RD：
VpnVrfRD
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.4
获取Mpls Vrf RD信息：
2: mplsL3VpnVrfRD.6.118.112.110.49.48.49 (octet string) 101:101
3: mplsL3VpnVrfRD.6.118.112.110.49.48.50 (octet string) 102:102
4: mplsL3VpnVrfRD.6.118.112.110.49.48.51 (octet string) 103:103


2. [bookmark: _Toc63260977]Mpls Vrf 激活的接口数量
	Mpls Vrf激活的接口数量：
mplsL3VpnVrfActiveInterfaces
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.7
获取Mpls Vrf激活的接口信息：
1: mplsL3VpnVrfActiveInterfaces.6.118.112.110.49.48.48 (gauge) 0
2: mplsL3VpnVrfActiveInterfaces.6.118.112.110.49.48.49 (gauge) 2
3: mplsL3VpnVrfActiveInterfaces.6.118.112.110.49.48.50 (gauge) 2
mplsL3VpnVrfOperStatus is down，则mplsL3VpnVrfActiveInterfaces is 0；
mplsL3VpnVrfOperStatus is up，则mplsL3VpnVrfActiveInterfaces is 2。


2. [bookmark: _Toc63260981]Mpls Vrf配置的最大路由量
	Mpls Vrf配置的最大路由量：
mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.11
获取Mpls Vrf配置的最大路由量信息：
1: mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes.6.118.112.110.49.48.48 (gauge) 3145728
2: mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes.6.118.112.110.49.48.49 (gauge) 3145728
3: mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes.6.118.112.110.49.48.50 (gauge) 3145728


18.3. [bookmark: _Toc63260984]Mpls l3vpn RT表
	Name:	mplsL3VpnVrfRTEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1
Sequences:	1: mplsL3VpnVrfRTIndex - Unsigned32(66 - gauge32)
 	2: mplsL3VpnVrfRTType - MplsL3VpnRtType(2 - int, int32)
 	3: mplsL3VpnVrfRT - MplsL3VpnRouteDistinguisher(4 - octets)
 	4: mplsL3VpnVrfRTDescr - SnmpAdminString(4 - octets)
 	5: mplsL3VpnVrfRTRowStatus - RowStatus(2 - int, int32)
 	6: mplsL3VpnVrfRTStorageType - StorageType(2 - int, int32)
Indexes:	1: mplsL3VpnVrfName 
 	2: mplsL3VpnVrfRTIndex 
 	3: mplsL3VpnVrfRTType
// 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.4
2: mplsL3VpnVrfRT.6.118.112.110.49.48.49.2.3 (octet string) 101:101
3: mplsL3VpnVrfRT.6.118.112.110.49.48.50.1.3 (octet string) 102:102
4: mplsL3VpnVrfRT.6.118.112.110.49.48.50.2.3 (octet string) 102:102

// 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.5
1: mplsL3VpnVrfRTDescr.6.118.112.110.49.48.49.1.3 (octet string) AF_IPv4 [41.46.5F.49.50.76.34 (hex)]
2: mplsL3VpnVrfRTDescr.6.118.112.110.49.48.49.2.3 (octet string) AF_IPv6 [41.46.5F.49.50.76.36 (hex)]
3: mplsL3VpnVrfRTDescr.6.118.112.110.49.48.50.1.3 (octet string) AF_IPv4 [41.46.5F.49.50.76.34 (hex)]
4: mplsL3VpnVrfRTDescr.6.118.112.110.49.48.50.2.3 (octet string) AF_IPv6 [41.46.5F.49.50.76.36 (hex)]

// 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.6
1: mplsL3VpnVrfRTRowStatus.6.118.112.110.49.48.49.1.3 (integer) active(1)
2: mplsL3VpnVrfRTRowStatus.6.118.112.110.49.48.49.2.3 (integer) active(1)
3: mplsL3VpnVrfRTRowStatus.6.118.112.110.49.48.50.1.3 (integer) active(1)

// 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.7
1: mplsL3VpnVrfRTStorageType.6.118.112.110.49.48.49.1.3 (integer) volatile(2)
2: mplsL3VpnVrfRTStorageType.6.118.112.110.49.48.49.2.3 (integer) volatile(2)
3: mplsL3VpnVrfRTStorageType.6.118.112.110.49.48.50.1.3 (integer) volatile(2)


18.4. [bookmark: _Toc63260986]Mpls l3vpn 每个vrf路由信息 
	Name:	mplsL3VpnVrfPerfEntry
OID:	1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1
Sequences:	1: mplsL3VpnVrfPerfRoutesAdded - Counter32(65 - cntr32)
 	2: mplsL3VpnVrfPerfRoutesDeleted - Counter32(65 - cntr32)
 	3: mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes - Gauge32(66 - gauge32)
 	4: mplsL3VpnVrfPerfRoutesDropped - Counter32(65 - cntr32)
 	5: mplsL3VpnVrfPerfDiscTime - TimeStamp(67 - timeticks)
Augments:	1: mplsL3VpnVrfEntry


4. [bookmark: _Toc63260987]Mpls Vrf新增的路由量 
	Mpls Vrf新增的路由量：
mplsL3VpnVrfPerfRoutesAdded
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.1
获取Mpls Vrf增的路由量信息：
1: mplsL3VpnVrfPerfRoutesAdded.6.118.112.110.49.48.48 (counter) 11
2: mplsL3VpnVrfPerfRoutesAdded.6.118.112.110.49.48.49 (counter) 129
3: mplsL3VpnVrfPerfRoutesAdded.6.118.112.110.49.48.50 (counter) 118
4: mplsL3VpnVrfPerfRoutesAdded.6.118.112.110.49.48.51 (counter) 120


4. [bookmark: _Toc63260988]Mpls Vrf删除的路由量 
	Mpls Vrf删除的路由量：
mplsL3VpnVrfPerfRoutesDeleted
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.2
获取Mpls Vrf删除的路由量信息：
1: mplsL3VpnVrfPerfRoutesDeleted.6.118.112.110.49.48.48 (counter) 0
2: mplsL3VpnVrfPerfRoutesDeleted.6.118.112.110.49.48.49 (counter) 83
3: mplsL3VpnVrfPerfRoutesDeleted.6.118.112.110.49.48.50 (counter) 77


4. [bookmark: _Toc63260989]Mpls Vrf当前路由量 
	Mpls Vrf当前路由量：
mplsL3VpnVrfPerfRoutesDeleted
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.3
获取Mpls Vrf当前路由量信息：
1: mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes.6.118.112.110.49.48.48 (gauge) 11
2: mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes.6.118.112.110.49.48.49 (gauge) 36
3: mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes.6.118.112.110.49.48.50 (gauge) 33
4: mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes.6.118.112.110.49.48.51 (gauge) 33


4. [bookmark: _Toc63260990]Mpls Vrf丢弃的路由量 
	Mpls Vrf丢弃的路由量：
mplsL3VpnVrfPerfRoutesDropped
节点OID值：
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.4
获取Mpls Vrf丢弃的路由量信息：
1: mplsL3VpnVrfPerfRoutesDropped.6.118.112.110.49.48.48 (counter) 0
2: mplsL3VpnVrfPerfRoutesDropped.6.118.112.110.49.48.49 (counter) 0
Description:	This counter should be incremented when the number of routes
 	contained by the specified VRF exceeds or attempts to exceed
 	the maximum allowed value as indicated by mplsL3VpnVrfMaxRouteThreshold. 
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