|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H3C设备专用网络实验室要求 | | | |
| 售后支持实验室 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| 服务器 | CPU>=24核；内存>=48G；硬盘>=2.5T；网口>=4个千兆电口 | 1 |
| 无线控制器（AC） | WX2500H及以上(V7) | 1 |
| 无线接入点（AP） | 不限 | 2 |
| 防火墙 | F10X0（V7） | 1 |
| 核心交换机 | S5560系列(V7) | 2 |
| 接入交换机 | S5130及以上 | 2 |
| 路由器 | MSR2600以上路由器（V7） | 1 |
|  |  |  |  |
| 实验室功能（举例）： | |  |  |
| 1、实现基本网络互通，基本组网构建功能 2、实现用户接入、网络安全、行为审计等功能 3、实现业务认证等需求，可以通过部署IMC相关组件与设备完成认证 | | | |
| 注意事项： |  |  |  |
| 1. 所有实验室设备均要求为H3C公司在售产品； 2. 实验室设备仅供实验使用，不得挪作他用； 3. H3C将对实验室情况进行不定期检查。 | | | |