#  MER 培训遗留问题解答

1. 全局黑白名单和用户自定义的网址过滤策略，哪种优先级高？

答：全局黑白名单优先级高。

原理是这样：为了保证用户配置的网站黑白名单优先级最高，用户如果配置了全局定义的黑/白名单，那么在用户上网行为管理策略中的网址控制策略中也同时会将黑/白名单加进去，而且优先匹配黑/白名单。

比如用户在上网行为管理策略中配置了网站全放行，同时又配置了网址黑名单功能，那配置的效果就是网址黑名单被阻断，其余的网址全部放行。

在比如用户在上网行为管理中配置放行“银行”类网站，但是在全局黑名单中加入“XX银行”，那效果就是除了XX银行网站以外的银行网站都可以访问。

关于全局白名单的配置，由于配置白名单会将网址控制策略的缺省动作配置为drop，影响较大，在有可以实现相同效果的其他配置条件下，请慎用。

1. 是否可以选配一块SIC 4GSW卡插到MER8300上，做LAN口的扩充呢？

答：MER8300有硬件规格限制，两块SIC 4GSW卡不能做二层互通（SIC 2 和 SIC 4槽位）。所以不推荐使用，如果用户想要选配SIC 4GSW卡，那需要明确硬件限制再使用。