
一、实施需求
LG Dell Compellent SC7020 空间回收
2、 实施风险点
1、 此操作不可逆， 数据卷回收后，将清除所有数据。
2、 需要验证数据已经全部迁移或有相关的备份。 
3、 核对需要回收的卷名称及ID ， 防止误删除，造成数据丢失。
4、 删除前需要请客户方进行确认。
3、 实施操作
1、核对卷关系
主机端查看识别卷的UUID  与存储端一一对应。
2、确认主端已停止I/O 访问，并删除所有识别的SC7020映射过来的 LUN 
3、确认卷是否有复制关系，如果有先删除复制关系。
4、存储测删除映射关系
Dell Storage Manager Client 管理软件 --> 存储 --> 服务器 -->卷
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移除映射关系
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5、删除卷
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6、清空回收站
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7、删除服务器
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